# Техникалық мәліметтер

Бұрыштық ажарлау машинасы |  | GWS 30-180 B | GWS 30-230 B | GWS 30-180 PB | GWS 30-230 PB | GWS 30-230 B
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎3 601 HG0 0..‎ | ‎3 601 HG1 0..‎ | ‎3 601 HG0 1..‎ | ‎3 601 HG1 1..‎ | ‎3 601 HG1 0..‎
Номиналды тұтынылатын қуат | Вт | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2200
Есептелген бос жүріс күйіндегі айналу жиілігіA) | мин-1 | 8500 | 6500 | 8500 | 6500 | 6500
Ажарлағыш дискінің/резеңке ажарлау тәрелкесінің макс. диаметрі | мм | 180 | 230 | 180 | 230 | 230
Ажарлау шпинделінің ирек оймасы |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Шпиндель ирек оймасының макс. ұзындығы | мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Кері соққы кезіндегі өшіру жүйесі |  | ● | ● | ● | ● | ●
Қайта іске қосылудан қорғаныс |  | ● | ● | ● | ● | ●
Бірқалыпты іске қосу |  | ● | ● | ● | ● | ●
Жүріс тежегіші |  | ● | ● | ● | ● | ●
Күй индикаторы (жарық диоды) |  | ● | ● | ● | ● | ●
PROtection ажыратқышы |  | – | – | ● | ● | –
СалмағыB)C) | кг | 5,7–7,5 | 5,9–8,4 | 5,7–7,5 | 5,9–8,4 | 5,9–8,4
Қорғаныс класы |  | / II | / II | / II | / II | / II

A)

  Жарамды алмалы-салмалы аспапттарды таңдауға арналған EN IEC 62841-2-3 стандарты бойынша есептелген бос жүріс күйіндегі айналу жиілігі. Бос жүріс күйіндегі нақты айналу жиілігі есептелген бос жүріс күйіндегі айналу жиілігінен аспауы керек, сондықтан ол төмен.

B)

  пайдаланылатын қорғаныш қаптамаға ((17), (18), (8), (9), (19)), пайдаланылатын қосымша тұтқаға ((5), (6)) пайдаланылатын сорғыш қаптамаға (34) байланысты

C)

  Желілік қуат сымынсыз және қуат ашасынсыз салмағы

Мәліметтер [U] 230 В кесімді кернеуге арналған. Басқа кернеу және елде қабылданған заңдар бұл мәліметтерді өзгертуі мүмкін.

Мәндер өнімге байланысты өзгешеленуі мүмкін, сондай-ақ пайдалану және қоршаған орта шарттарына бағынуы мүмкін. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.