# Montaža zaštitne naprave

Napomena: Nakon loma brusne ploče tijekom rada ili u slučaju oštećenja steznih naprava na štitniku/na električnom alatu, električni alat se mora odmah poslati u servis, za adrese vidjeti odlomak „Servisna služba i savjeti o uporabi“.

##

Otvorite zateznu polugu (11). Stavite štitnik (8) s kodirnim izdankom (10) u kodirni utor na grlu vretena sve dok naslon štitnika ne dosjeda na prirubnicu električnog alata i okrenite štitnik (8) u željeni položaj. Zatvorite zateznu polugu (11).

- Štitnik (8) namjestite tako da se spriječi iskrenje u smjeru osobe koja radi s kutnom brusilicom.

Možete promijeniti zateznu silu zatvarača štitnika (8) otpuštanjem ili zatezanjem vijka za namještanje (13). Pazite na čvrst dosjed štitnika (8) i redovito ga provjerite.

Napomena: Kodirni izdanci na štitniku (8) osiguravaju da je moguća montaža samo štitnika koji odgovara električnom alatu.

##

Štitnik (9) stavite na grlo vretena. Prilagodite položaj štitnika (9) zahtjevima faze rada i blokirajte štitnik (9) vijkom za fiksiranje (12).

- Štitnik (9) namjestite tako da se spriječi iskrenje u smjeru osobe koja radi s kutnom brusilicom.

##

- Kod rezanja kamena treba osigurati dovoljno usisavanje prašine.

Štitnik za rezanje (18)/(17) montira se kao i štitnik za brušenje s vijkom za fiksiranje (9) ili štitnik za brušenje sa zateznom polugom (8).

- Za rezanje uvijek koristite štitnik za rezanje (18)/(17)ili štitnik za brušenje (9)/(8) zajedno s pokrovom za rezanje (19).

### Pokrov za rezanje

Stavite pokrov za rezanje (19) na štitnik za brušenje (8)/(9) (vidjeti sliku D/G): Zakrenite polugu prema natrag (➊). Stavite pokrov (19) na štitnik za brušenje (8)/(9) (➋). Ponovno čvrsto pritisnite polugu na štitnik (8)/(9) (➌).
Za skidanje (vidjeti sliku E/H) zakrenite polugu prema natrag (➊). Skinite pokrov (19) sa štitnika (8)/(9) (➋).

##

Usisni poklopac za rezanje stavite s kliznim vodilicama (34) na grlo vretena. Prilagodite položaj usisnog poklopca (34) zahtjevima faze rada i pričvrstite ga vijkom za fiksiranje.

Na usisni poklopac s kliznom vodilicom (34) može se priključiti odgovarajući Bosch usisavač. U tu svrhu utaknite usisno crijevo s usisnim adapterom u predviđeni nastavak za prihvat usisnog poklopca.

Napomena: Trenje koje nastaje uslijed prašine u usisnom crijevu i priboru tijekom usisavanja uzrokuje elektrostatski naboj kojeg korisnik može osjetiti u obliku statičkog pražnjenja (ovisno o okolnim čimbenicima i fiziološkom stanju). Općenito tvrtka Bosch preporučuje uporabu antistatičkog usisnog crijeva (pribor) za usisavanje fine prašine i suhih materijala.

##

- Za radove s gumenim brusnim tanjurom (27) ili s lončastom četkom/konusnom četkom/dijamantnom krunom za bušenje uvijek montirajte štitnik za ruku (26).

Štitnik za ruku (26) pričvrstite s dodatnom ručkom (5)/(6).

##

Dodatnu ručku (5)/(6) uvrnite na glavu prijenosnika desno ili lijevo ovisno o načinu rada.

- Koristite svoj električni alat samo s dodatnom ručkom (5)/(6).

- S električnim alatom ne radite dalje ako je oštećena dodatna ručka (5)/(6). Ne izvodite nikakve izmjene na dodatnoj ručki (5)/(6).

Dodatna ručka s amortizacijom vibracija (6) omogućuje udoban i siguran rad bez vibracija.