# Stāvokļa indikators (LED)

Tālāk esošā tabula apraksta stāvokļa LED indikatorus (2) uz elektroinstrumenta.

Stāvokļa indikators (LED) (2) | Nozīme/iemesls | Risinājums
--- | --- | ---
Zaļš | Statuss ir optimāls | –
Mirgo sarkanā krāsā | Elektroinstruments ir pārkarsis un izslēdzas. | Ļaujiet elektroinstrumentam atdzist. Ja stāvokļa indikators (LED) deg zaļā krāsā, elektroinstrumentu drīkst atkal ieslēgt.
Deg sarkanā krāsā | Aizsardzība pret atsitienu vai Aizsardzība pret atkārtotu ieslēgšanos vai Aizsardzība pret pārslodzi ir izraisījusi elektroinstrumenta izslēgšanos. | Izslēdziet un atkārtoti ieslēdziet elektroinstrumentu.