# Kaitseseadise paigaldamine

Märkus: Juhul kui lihvketas töötamise ajal murdub või kui kettakaitse/elektrilise tööriista kinnitusseadised saavad kahjustada, tuleb elektriline tööriist toimetada viivitamatult hoolduskeskusse; aadressid on toodud jaotises “Klienditeenindus ja kasutusalane nõustamine".

##

Avage kinnitushoob (11). Asetage kaitsekate (8) kodeerimisnukiga (10) spindlikaela kodeerimissoonde, kuni kaitsekatte krae toetub elektrilise tööriista äärikule ja pöörake kaitsekate (8) soovitud asendisse. Sulgege kinnitushoob (11).

- Seadke kaitsekate (8) nii, et sädemete lendamine kasutaja suunas oleks tõkestatud.

Kaitsekatte (8) lukustuse kinnitusjõudu saate muuta justeerimiskruvi (13) lõdvendamise või pingutamisega. Jälgige, et kaitsekate (8) oleks kindlalt kinni, ja kontrollige seda regulaarselt.

Suunis: Kodeerimisnagad kaitsekattel (8) tagavad, et elektrilisele tööriistale saab paigaldada ainult sobiva kaitsekatte.

##

Asetage kaitsekate (9) spindlikaelale. Reguleerige kaitsekate (9) konkreetse töö jaoks sobivasse asendisse ja lukustage kaitsekate (9) lukustuskruviga (12).

- Reguleerige kaitsekate (9) välja nii, et sädemeid ei lendu kasutaja suunas.

##

- Kivi lõikamisel tuleb tagada piisavalt tõhus tolmuimemine.

Kaitsekate lõikamiseks (18)/(17) paigaldatakse nii nagu fikseerimiskruviga kaitsekate lihvimiseks (9) või nagu kinnitushoovaga kaitsekate lihvimiseks (8).

- Kasutage lõikamiseks alati lõikamise kaitsekatet (18)/(17) või lihvimise kaitsekatet (9)/(8) koos lõikamise kattega (19).

### Lõikamiskate

Paigaldage lõikamise kate (19) lihvimise kaitsekattele (8)/(9) (vaata joonist D/G): kallutage hoob tagasi (➊). Asetage kate (19) lihvimise kaitsekattele (8)/(9) (➋). Suruge hoob jälle tugevalt vastu kaitsekatet (8)/(9) (➌).
Eemaldamiseks (vaata joonist E/H) kallutage hoob tagasi (➊). Tõmmake kate (19) kaitsekattelt (8)/(9) maha (➋).

##

Asetage lõikamise kaitsekate koos juhtkelguga (34) spindlikaelale. Seadke tolmueemalduskatte asend (34) vastavalt töökäigu nõuetele ja kinnitage tolmueemalduskate kinnituskruviga.

Juhtkelguga tolmueemalduskattega (34) saab ühendada sobiva Bosch tolmuimeja. Asetage selleks tolmueemaldusadapteriga imivoolik tolmueemalduskatte sellekohasesse ühendusotsakusse.

Suunis: Tolmu poolt tolmu imemise ajal tekitatav hõõrdumine imivoolikus ja lisavarustuses põhjustab elektrostaatilise laengu, mille lahendumist võib kasutaja (olenevalt keskkonnateguritest ja oma füsioloogilisest seisundist) tunda.Bosch soovitab üldiselt kasutada kuivade materjalide peentolmu imemiseks antistaatilist imivoolikut (lisavarustus).

##

- Paigaldage kummist lihvtaldrikuga(27) või kaussharja/koonusharja/teemant-puurkrooniga töötamisel alati käekaitse(26).

Kinnitage käekaitse (26) lisakäepidemega (5)/(6).

##

Kruvige lisakäepide (5)/(6) olenevalt tööviisist paremalt või vasakult poolt ajamipeale.

- Kasutage oma elektrilist tööriista ainult lisakäepidemega (5)/(6).

- Lõpetage elektrilise tööriista kasutamine, kui lisakäepide (5)/(6) on vigastatud. Ärge tehke lisakäepidemel (5)/(6) mitte mingeid muudatusi.

Vibratsiooni summutav lisakäepide (6) võimaldab vähese vibratsiooniga ja seega mugavat ning turvalist töötamist.