# Montarea dispozitivelor de şlefuire

- Înaintea oricăror intervenţii asupra sculei electrice scoateţi cablul de alimentare afară din priză.

- Nu atingeţi discurile de şlefuire şi de tăiere înainte ca acestea să se fi răcit. Discurile se înfierbântă puternic în timpul lucrului.

Observaţie: Asigură-te că flanşa de strângere din pachetul de livrare (35) este montată corect, conform imaginii C.

Ai grijă ca inelul O montat (36) să nu fie deteriorat şi să fie montat corect, conform imaginii C. Dacă inelul O (36) este deteriorat, înlocuieşte-l.

Observaţie: Se recomandă utilizarea piuliţei de strângere rapidă (16). În cazul utilizării piuliţei de strângere (15) este necesar un efort crescut pentru desfiletarea acesteia.

Curăţă arborele de polizat (25) şi toate piesele care trebuie montate.

Pentru fixarea şi desprinderea dispozitivelor de şlefuire, apasă tasta de blocare a arborelui (1) pentru a fixa arborele de polizat.

- Acţionaţi tasta de blocare a arborelui numai atunci când arborele de polizat se află în repaus. Altfel scula electrică se poate deteriora.

## Disc de şlefuire/tăiere

Ţine cont de dimensiunile dispozitivelor de şlefuire. Diametrul orificiului de prindere trebuie să se potrivească cu cel al flanşei de prindere. Nu utiliza adaptoare sau reductoare.

În cazul utilizării de discuri de tăiere diamantate, ai grijă ca săgeata indicatoare a direcţiei de rotaţie de pe discul de tăiere diamantat să coincidă cu săgeata indicatoare a direcţiei de rotaţie de pe scula electrică (verifică săgeata indicatoare a direcţiei de rotaţie de pe capul angrenajului).

Ordinea operaţiilor de montare este prezentată pe pagina grafică.

Pentru fixarea discului de şlefuire/tăiere, înşurubează piuliţa de strângere (15) şi strânge-o cu cheia pentru şplinturi.

- După montarea dispozitivului de şlefuire verificaţi, după pornirea sculei electrice, dacă dispozitivul de şlefuire este montat corect şi dacă se poate roti liber. Asiguraţi-vă că dispozitivul de şlefuire nu se freacă de apărătoarea de protecţie sau de alte piese.

## Piuliţă de strângere rapidă

Pentru înlocuirea uşoară a dispozitivelor de şlefuire fără a folosi alte scule, în locul piuliţei de strângere (15) puteţi folosi piuliţa cu strângere rapidă (16).

- Piuliţa cu strângere rapidă (16) poate fi utilizată numai pentru discuri de şlefuire sau de tăiere.

Folosiţi numai o piuliţă cu strângere rapidă în perfectă stare, nedeteriorată (16).

La înşurubare aveţi grijă ca partea inscripţionată a piuliţei cu strângere rapidă (16) să nu fie îndreptată spre discul de şlefuire; săgeata trebuie să fie îndreptată spre marcajul indexului (37).

Pentru fixarea arborelui de polizat, apăsaţi tasta de blocare a arborelui (1). Pentru a fixa strâns piuliţa cu strângere rapidă, răsuciţi puternic în sens orar discul de şlefuire.

Dacă piuliţa cu strângere rapidă este nedeteriorată şi a fost fixată corespunzător, o puteţi slăbi manual, prin rotirea manuală în sens antiorar a inelului zimţat. Nu slăbiţi niciodată cu cleştele o piuliţă cu strângere rapidă blocată, ci folosiţi cheia pentru şplinturi în acest scop. Aşezaţi cheia pentru şplinturi conform reprezentării din imagine.