# Punerea în funcţiune

- Atenţie la tensiunea din reţeaua de alimentare electrică! Tensiunea din reţeaua de alimentare electrică trebuie să coincidă cu datele de pe plăcuţa cu date tehnice a sculei electrice.

În cazul alimentării sculei electrice de la generatoare mobile de curent electric, care nu dispun de suficiente rezerve de putere respectiv nu sunt prevăzute cu un regulator de tensiune corespunzător, cu amplificarea curentului de pornire, se poate ajunge la performanţe deficitare sau la un comportament atipic la pornire.

Vă rugăm să luaţi în considerare potrivirea generatorului de curent folosit de dumneavoastră, în special în ceea ce priveşte tensiunea şi frecvenţa reţelei.

- Ţineţi aparatul numai de suprafaţa izolată de prindere şi de mânerul auxiliar. Accesoriul ar putea intra în contact cu conductori electrici ascunşi sau cu propriul cablu de alimentare electrică. Contactul cu un conductor aflat sub tensiune poate pune sub tensiune şi componentele metalice ale sculei electrice şi duce la electrocutare.

## Conectarea/Deconectarea

Model cu comutator cu dispozitiv de blocare

Pentru punerea în funcţiune a sculei electrice, apasă mai întâi comutatorul de pornire/oprire (3) ➊, iar apoi împinge-l spre înainte ➋. Apoi apasă-l şi menţine-l apăsat ➌.

Pentru blocarea comutatorului de pornire/oprire apăsat (3), împinge mai departe spre înainte comutatorul de pornire/oprire (3) ➍.

Pentru deconectarea sculei electrice, eliberează comutatorul de pornire/oprire (3), iar dacă acesta este blocat, apasă scurt comutatorul de pornire/oprire (3), iar apoi eliberează-l din nou.

Model cu comutator fără dispozitiv de blocare

Pentru punerea în funcţiune a sculei electrice, apasă mai întâi comutatorul de pornire/oprire (3) ➊, iar apoi împinge-l spre înainte ➋. Apoi apasă-l şi menţine-l apăsat ➌.

Pentru oprirea sculei electrice, eliberaţi comutatorul de pornire/oprire (3).

- Verificaţi înainte de utilizare dispozitivele de şlefuire. Dispozitivul de şlefuire trebuie să fie montat perfect şi să se poată roti liber. Efectuaţi o probă funcţională fără sarcină, timp de cel puţin 1 minut. Nu folosiţi dispozitive de şlefuire deteriorate, deformate sau care vibrează. Dispozitivele de şlefuire deteriorate se pot rupe şi provoca răniri.