# Tekniska data

Vinkelslip |  | GWS 30-180 B | GWS 30-230 B | GWS 30-180 PB | GWS 30-230 PB | GWS 30-230 B
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Artikelnummer |  | ‎3 601 HG0 0..‎ | ‎3 601 HG1 0..‎ | ‎3 601 HG0 1..‎ | ‎3 601 HG1 1..‎ | ‎3 601 HG1 0..‎
Nominell ingångseffekt | W | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2200
Uppmätt tomgångsvarvtalA) | v/min | 8500 | 6500 | 8500 | 6500 | 6500
Max. slipskivediameter/diameter gummisliptallrik | mm | 180 | 230 | 180 | 230 | 230
Slipspindelgänga |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Max. gänglängd för slipspindeln | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Bakslagsfrånkoppling |  | ● | ● | ● | ● | ●
Skydd mot oavsiktlig återstart |  | ● | ● | ● | ● | ●
Mjukstart |  | ● | ● | ● | ● | ●
Utloppsbroms |  | ● | ● | ● | ● | ●
Statusindikering (LED) |  | ● | ● | ● | ● | ●
PROtection-brytare |  | – | – | ● | ● | –
ViktB)C) | kg | 5,7–7,5 | 5,9–8,4 | 5,7–7,5 | 5,9–8,4 | 5,9–8,4
Skyddsklass |  | / II | / II | / II | / II | / II

A)

  Uppmätt tomgångsvarvtal enligt EN IEC 62841-2-3 för val av passande insatsverktyg. Det faktiska tomgångsvarvtalet får inte överskrida det uppmätta tomgångsvarvtalet och är därför lägre.

B)

  Beroende på vilken skyddskåpa som används ((17), (18), (8), (9), (19)), vilket stödhandtag ((5), (6)) och vilken utsugskåpa (34) som används

C)

  Vikt utan elanslutning och utan kontakt

Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.

Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.