# Montáž ochranného zařízení

Upozornění: Po prasknutí brusného kotouče během provozu nebo při poškození upínacích přípravků na ochranném krytu/na elektronářadí se musí elektronářadí neprodleně zaslat zákaznickému servisu, adresy viz část „Zákaznická a poradenská služba“.

##

Povolte upínací páčku (11). Nasaďte ochranný kryt (8) kódovacím výstupkem (10) do kódovací drážky v krku vřetena tak, aby nákružek ochranného krytu dosedal na přírubu elektrického nářadí, a otočte ochranný kryt (8) do požadované polohy. Utáhněte upínací páčku (11).

- Ochranný kryt (8) nastavte tak, aby jiskry nelétaly směrem k pracovníkovi.

Upínací sílu uzávěru ochranného krytu (8) můžete změnit povolením nebo utažením seřizovacího šroubu (13). Dbejte na řádné upevnění ochranného krytu (8) a pravidelně ho kontrolujte.

Upozornění: Kódovací výstupky na ochranném krytu (8) zabezpečují, že lze namontovat pouze ochranný kryt, který je vhodný pro toto elektrické nářadí.

##

Nasaďte ochranný kryt (9) na krk vřetena. Nastavte polohu ochranného krytu (9) podle požadavků příslušné práce a zajistěte ochranný kryt (9) zajišťovacím šroubem (12).

- Ochranný kryt (9) nastavte tak, aby jiskry nelétaly směrem k pracovníkovi.

##

- Při dělení kamene zajistěte dostatečné odsávání prachu.

Ochranný kryt pro dělení (18)/(17) se montuje jako ochranný kryt pro broušení se zajišťovacím šroubem (9) nebo ochranný kryt pro broušení s upínací páčkou (8).

- Při dělení používejte vždy ochranný kryt pro dělení (18)/(17)nebo ochranný kryt pro broušení (9)/(8) společně s krytem pro dělení (19).

### Kryt pro dělení

Namontujte kryt pro dělení (19) na ochranný kryt pro broušení (8)/(9) (viz obrázek D/G): Páčku překlopte zpět (➊). Nasaďte kryt (19) na ochranný kryt pro broušení (8)/(9) (➋). Páčku znovu pevně přitlačte k ochrannému krytu (8)/(9) (➌).
Pro demontáž (viz obrázek E/H) překlopte páčku zpět (➊). Stáhněte kryt (19) z ochranného krytu (8)/(9) (➋).

##

Nasaďte odsávací kryt pro dělení s vodicími saněmi (34) na krk vřetena. Nastavte polohu odsávacího krytu (34) podle požadavků pracovního postupu a upevněte odsávací kryt zajišťovacím šroubem.

K odsávacímu krytu s vodicími saněmi (34) lze připojit vhodný vysavač Bosch. Za tímto účelem nasaďte sací hadici s odsávacím adaptérem do příslušného hrdla odsávacího krytu.

Upozornění: Tření, které vzniká vlivem prachu v sací hadici a v příslušenství během odsávání, způsobuje nabíjení elektrostatickou elektřinou, kterou může uživatel pociťovat jako elektrostatické výboje (v závislosti na podmínkách prostředí a fyzickém stavu). Bosch obecně doporučuje používat pro vysávání jemného prachu a suchých materiálů antistatickou sací hadici (příslušenství).

##

- Pro práci s gumovým brusným talířem (27) nebo s hrncovým kartáčem / kuželovým kartáčem / diamantovou brusnou korunkou vždy namontujte ochranu ruku (26).

Ochranu rukou (26) upevněte pomocí přídavné rukojeti (5)/(6).

##

Přídavnou rukojeť (5)/(6) našroubujte na převodovou hlavu v závislosti na způsobu práce vpravo nebo vlevo.

- Elektrické nářadí používejte pouze s přídavnou rukojetí (5)/(6).

- Nepoužívejte elektrické nářadí, když je přídavná rukojeť (5)/(6) poškozená. Na přídavné rukojeti (5)/(6) neprovádějte žádné změny.

Přídavná rukojeť s tlumením vibrací (6) umožňuje příjemnější a bezpečnou práci s minimálními vibracemi.