# Dane techniczne

Szlifierka kątowa |  | GWS 30-180 B | GWS 30-230 B | GWS 30-180 PB | GWS 30-230 PB | GWS 30-230 B
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Numer katalogowy |  | ‎3 601 HG0 0..‎ | ‎3 601 HG1 0..‎ | ‎3 601 HG0 1..‎ | ‎3 601 HG1 1..‎ | ‎3 601 HG1 0..‎
Moc nominalna | W | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2200
Nominalna prędkość obrotowa bez obciążeniaA) | min–1 | 8500 | 6500 | 8500 | 6500 | 6500
Maks. średnica tarczy szlifierskiej/gumowego talerza szlifierskiego | mm | 180 | 230 | 180 | 230 | 230
Gwint wrzeciona szlifierki |  | M14 | M14 | M14 | M14 | M14
Maks. długość gwintu wrzeciona | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Zabezpieczenie przed odrzutem |  | ● | ● | ● | ● | ●
Zabezpieczenie przed ponownym rozruchem |  | ● | ● | ● | ● | ●
System łagodnego rozruchu |  | ● | ● | ● | ● | ●
Hamulec wybiegowy |  | ● | ● | ● | ● | ●
Wskaźnik stanu (LED) |  | ● | ● | ● | ● | ●
Wyłącznik czuwakowy „PROtection switch“ |  | – | – | ● | ● | –
WagaB)C) | kg | 5,7–7,5 | 5,9–8,4 | 5,7–7,5 | 5,9–8,4 | 5,9–8,4
Klasa ochrony |  | / II | / II | / II | / II | / II

A)

  Nominalna prędkość obrotowa bez obciążenia zgodnie z normą EN IEC 62841-2-3 stosowana do wyboru odpowiednich narzędzi roboczych. Rzeczywista prędkość obrotowa nie może przekraczać nominalnej prędkości obrotowej bez obciążenia i dlatego jest niższa.

B)

  W zależności od stosowanej pokrywy ochronnej ((17), (18), (8), (9), (19)), rękojeści dodatkowej ((5), (6)) oraz pokrywy odsysającej (34)

C)

  Waga bez przewodu sieciowego i wtyczki

Dane obowiązują dla napięcia znamionowego [U] 230 V. Przy napięciach odbiegających od powyższego i w przypadku specjalnych wersji produktu sprzedawanych w niektórych krajach dane te mogą się różnić.

Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.