# Tehnilised andmed

Nurklihvmasin |  | GWS 30-180 B | GWS 30-230 B | GWS 30-180 PB | GWS 30-230 PB | GWS 30-230 B
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Tootenumber |  | ‎3 601 HG0 0..‎ | ‎3 601 HG1 0..‎ | ‎3 601 HG0 1..‎ | ‎3 601 HG1 1..‎ | ‎3 601 HG1 0..‎
Nimisisendvõimsus | W | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2200
Arvutuslik tühikäigu-pöörlemiskiirusA) | min–1 | 8500 | 6500 | 8500 | 6500 | 6500
Lihvketta/kummist lihvtaldriku max läbimõõt | mm | 180 | 230 | 180 | 230 | 230
Lihvspindli keere |  | M14 | M14 | M14 | M14 | M14
Lihvspindli keerme max pikkus | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Väljalülitumine tagasilöögi korral |  | ● | ● | ● | ● | ●
Taaskäivitumiskaitse |  | ● | ● | ● | ● | ●
Sujuvkäivitus |  | ● | ● | ● | ● | ●
Väljajooksupidur |  | ● | ● | ● | ● | ●
Olekunäit (LED) |  | ● | ● | ● | ● | ●
PROtection-lüliti |  | – | – | ● | ● | –
KaalB)C) | kg | 5,7–7,5 | 5,9–8,4 | 5,7–7,5 | 5,9–8,4 | 5,9–8,4
Kaitseklass |  | / II | / II | / II | / II | / II

A)

  EN IEC 62841-2-3 kohane arvutuslik tühikäigu-pöörlemiskiirus sobivate vahetatavate tööriistade valimiseks. Tegelik tühikäigupöörlemiskiirus ei tohi ületada arvutuslikku tühikäigupöörlemiskiirust ja on seetõttu madalam.

B)

  olenevalt kasutatavast kaitsekattest ((17), (18), (8), (9), (19)), kasutatavast lisakäepidemest ((5), (6)) ja kasutatavast tolmueemalduskattest (34)

C)

  Kaal ilma võrgujuhtme ja võrgupistikuta

Andmed kehtivad nimipingel [U] 230 V. Teistsuguste pingete ja kasutusriigis spetsiifiliste mudelite puhul võivad toodud andmed varieeruda.

Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.