# Frein d’arrêt immédiat

L’outil électroportatif dispose du système de freinage électronique Bosch. À la mise à l’arrêt de l’outil électroportatif, l’accessoire est freiné en quelques secondes jusqu’à son immobilisation totale. Le temps d'arrêt de l'accessoire est ainsi nettement réduit par rapport aux meuleuses angulaires sans frein d'arrêt immédiat, ce qui permet de poser l’outil électroportatif plus tôt.