# Вказівки щодо роботи

##

- При обдирному шліфуванні за допомогою шліфувальних засобів зі зв’язаним абразивом завжди використовуйте захисний кожух для шліфування (8)/(9).

- Ніколи не використовуйте для обдирання відрізні шліфувальні круги.

- При обдирному шліфуванні захисним кожухом для різання (17)/(18) або захисним кожухом для шліфування (8)/(9) зі встановленим кожухом для різання (19) можна зачепити заготовку, що призведе до втрати контролю над інструментом.

Під кутом встановлення від 30° до 40° при обдирному шліфуванні досягається найкращий результат оброблення. Поводьте електроінструментом назад і вперед, натискаючи на нього з однаковою силою. Завдяки цьому оброблювана заготовка не буде перегріватися, не змінить своєї фарби і на ній не утвориться смужок.

- При використанні кругів зі зв’язаним абразивом, які можуть використовуватися як для різання, так і для шліфування, необхідно використовувати захисний кожух для різання (17)/(18) або захисний кожух для шліфування (8)/(9) зі встановленим кожухом для різання (19).

##

- При шліфуванні за допомогою віялоподібного шліфувального круга завжди використовуйте захисний кожух для шліфування (8)/(9).

Віялоподібним шліфувальним кругом (приладдя) можна також обробляти вигнуті поверхні і профілі. Віялоподібні шліфувальні круги мають значно довший експлуатаційний ресурс, спричиняють менше шуму і мають нижчу температуру шліфування ніж традиційні шліфувальні круги.

##

- Для робіт з гумовим тарілчастим шліфувальним кругом (27) завжди монтуйте захист для рук (26).

Виконувати шліфування за допомогою тарілчастого шліфувального круга можна без захисного кожуха.

Послідовність монтажу зображена на сторінці з малюнками.

Накрутіть круглу гайку (29) і затягніть її за допомогою ріжкового ключа під два отвори.

##

- При крацюванні за допомогою дискових щіток завжди використовуйте захисний кожух для шліфування (8)/(9). Виконувати крацювання за допомогою чашкових/конусних щіток можна без захисного кожуха.

- Під час роботи з чашковою або конусною щіткою завжди встановлюйте захист для руки (26).

- При перевищенні максимально допустимих розмірів дискової щітки її дріт може зачепитися за захисний кожух та відірватися.

Послідовність монтажу зображена на сторінці з малюнками.

Чашкову/конусну/дискову щітку з різьбленням M14 необхідно нагвинчувати на шліфувальний шпиндель так, щоб вона щільно прилягала до фланця шпинделя в кінці різьблення шпинделя. Затягніть чашкову/конусну/дискову щітку ріжковим ключем.

Для кріплення дискової щітки діаметром 22,22 мм вставте затискний фланець (35) на шліфувальний шпиндель (25), накрутіть круглу гайку (29) і затягніть її за допомогою ріжкового ключа під два отвори.

##

- Для різання металу за допомогою відтрізних кругів зі зв’язаним абразивом або алмазних відрізних кругів завжди використовуйте захисний кожух для різання (17)/(18) або захисний кожух для шліфування (8)/(9) зі встановленим кожухом для різання (19).

- При використанні захисного кожуха для шліфування (8)/(9) при різанні за допомогою відтрізних кругів зі зв’язаним абразивом існує підвищений ризик утворення іскор та часточок, а також фрагментів диска при руйнуванні круга.

При відрізанні працюйте з помірним просуванням робочого інструмента у відповідності до оброблюваного матеріалу. Не натискайте на відрізний круг, не перекошуйте його і не хитайте його.

Після вимкнення приладу не гальмуйте відрізний круг притисканням збоку.

Електроінструмент потрібно завжди використовувати проти напрямку обертання. Інакше існує небезпека неконтрольованого виривання із прорізу. При розрізанні профілів і квадратних труб краще починати з найменшого перерізу.

##

- Для різання каменю за допомогою відтрізних кругів зі зв’язаним абразивом або алмазних відрізних кругів для каменю/бетону завжди використовуйте витяжний ковпак для різання з люнетним супортом (34) або захисний кожух для різання (17)/(18) або захисний кожух для шліфування (8)/(9) зі встановленим кожухом для різання (19).

- Для розрізання каменю необхідно забезпечити достатнє відсмоктування пилу.

- Вдягайте пилозахисну маску.

- Електроінструмент дозволяється використовувати лише для сухого розрізання/сухого шліфування.

- При використанні захисного кожуха для різання (17)/(18), захисного кожуха для шліфування (8)/(9) або захисного кожуха для шліфування (8)/(9) зі встановленим кожухом для різання (19) для відрізних або шліфувальних робіт по бетону або цегляній кладці виникає підвищене пилове навантаження і існує підвищений ризик втрати контролю над електроінструментом, що може призвести до віддачі.

Для розрізання каменю краще використовувати алмазний відрізний круг.

При використанні витяжного ковпака для розрізання з люнетним супортом (34) пилосмок повинен бути допущеним для відсмоктування кам’яного пилу. Bosch пропонує придатні пилосмоки.

Увімкніть електроінструмент і приставте його передньою частиною напрямних салазок до оброблюваної заготовки. Просувайте електроінструмент із помірною подачею у відповідності до оброблюваного матеріалу.

При розрізанні особливо твердих матеріалів, напр. бетону з високим вмістом гальки, алмазний відрізний круг може перегріватися, що призводить до його пошкодження. Про це недвозначно свідчить вінець із іскор навколо алмазного відрізного круга.

У такому разі припиніть розрізання та дайте алмазному відрізному кругу охолонути, залишивши його протягом короткого часу попрацювати на холостому ходу при максимальній кількості обертів.

Значне зменшення продуктивності роботи і значна кількість іскор свідчать про затуплення алмазного відрізного круга. Ви можете знов нагострити його, зробивши короткі надрізи в абразивному матеріалі, напр., у силікатній цеглі.

##

- Під час різання таких матеріалів, як пластик, композитні матеріали тощо, за допомогою відрізних кругів зі зв’язаним абразивом або відтрізних кругів Carbide Multi Wheel завжди використовуйте захисний кожух для різання (17)/(18) або захисний кожух для шліфування (8)/(9) зі встановленим кожухом для різання (19). При використанні витяжного ковпака з люнетним супортом (34) досягається найкраща якість видалення пилу.

##

- Використовуйте лише алмазні свердлильні коронки для сухого свердління.

- Під час роботи з алмазною свердлильною коронкою завжди встановлюйте захист для руки (26).

Не ставте алмазну свердлильну коронку паралельно до заготовки. Занурюйтесь у заготовку під нахилом та круговими рухами. Це дозволить досягти оптимального охолодження та подовжити термін служби алмазної свердлильної коронки.

##

Прорізи в несучих стінах підпадають під дію відповідних державних норм. Цих приписів потрібно обов’язково додержуватися. З цієї причини перед початком роботи необхідно отримати консультацію від відповідного спеціаліста зі статики, архітектора або прораба.