# Namestitev zaščitne opreme

Opomba: po lomu brusilnega koluta med obratovanjem ali pri poškodovanju prijemal na zaščitnem pokrovu/na električnem orodju, morate električno orodje takoj poslati na servsno službo; naslovi so navedeni v odstavku „Servisna služba in svetovanje uporabnikom“.

##

Odprite vpenjalno ročico (11). Zaščitni pokrov (8) s kodirnim zobcem (10) vstavite v kodirni utor na vratu vretena, dokler rob zaščitnega pokrova ne nasede na prirobnico električnega orodja, nato zaščitni pokrov (8) zavrtite v želeni položaj. Zaprite vpenjalno ročico (11).

- Nastavite zaščitni pokrov (8) tako, da se prepreči izmet isker v smer uporabnika.

Vpenjalno silo zapore zaščitnega pokrova (8) lahko spreminjate z odvijanjem ali zategovanjem nastavitvenega vijaka (13). Prepričajte se, da je zaščitni pokrov (8) trdno nameščen in redno preverjajte njegovo namestitev.

Opozorilo: Kodirni nastavki na zaščitnem pokrovu (8) poskrbijo za to, da je mogoče namestiti samo zaščitni pokrov, ki ustreza električnemu orodju.

##

Zaščitni pokrov (9) namestite na steblo vretena. Položaj zaščitnega pokrova (9) prilagodite svojemu delu in pritrdite zaščitni pokrov (9) z nastavitvenim vijakom (12).

- Nastavite zaščitni pokrov (9) tako, da se prepreči izmet isker v smer uporabnika.

##

- Pri rezanju kamna morate poskrbeti za zadostno odsesavanje prahu.

Postopek za namestitev zaščitnega pokrova za rezanje (18)/(17) je enak postopku za namestitev zaščitnega pokrova za brušenje s pritrdilnim vijakom (9) ali zaščitnega pokrova za brušenje z vpenjalno ročico (8).

- Za rezanje vedno uporabljajte zaščitni pokrov za rezanje (18)/(17) ali zaščitni pokrov za brušenje (9)/(8) skupaj s pokrovom za rezanje (19).

### Pokrov za rezanje

Pokrov za rezanje (19) namestite na zaščitni pokrov za brušenje (8)/(9) (glejte sliko D/G): ročico pomaknite nazaj (➊). Pokrov (19) položite na zaščitni pokrov za brušenje (8)/(9) (➋). Ročico spet trdno potisnite na zaščitni pokrov (8)/(9) (➌).
Za odstranitev (glejte sliko E/H) ročico potisnite nazaj (➊). Pokrov (19) povlecite z zaščitnega pokrova (8)/(9) (➋).

##

Odsesovalni pokrov za rezanje s pomičnimi vodili (34) namestite na vrat vretena. Položaj odsesovalnega pokrova (34) prilagodite zahtevam delovnega procesa in odsesovalni pokrov pritrdite s pritrdilnim vijakom.

Na odsesovalni pokrov s pomičnimi vodili (34) lahko priključite primeren sesalnik za prah znamke Bosch. Za priklop namestite gibko sesalno cev z adapterjem za odsesavanje v namenski nastavek odsesovalnega pokrova.

Opozorilo: trenje, ki nastane zaradi prahu v gibki sesalni cevi in priboru med sesanjem, povzroči elektrostatično napetost, ki jo lahko uporabnik občuti kot statično razelektritev (odvisno od okoliških dejavnikov in njegovega fiziološkega stanja). Bosch na splošno priporoča uporabo antistatične gibke sesalne cevi (pribor) za sesanje finega prahu in suhih materialov.

##

- Za dela z gumijastimi brusilnimi krožniki (27) ali lončasto ščetko/stožčasto ščetko/diamantno vrtalno krono uporabite vedno zaščito za roko (26).

Zaščito za roko (26) pritrdite skupaj z dodatnim ročajem (5)/(6).

##

Dodatni ročaj (5)/(6) privijte glede na način izvedbe dela desno ali levo v glavo gonila.

- Svoje električno orodje uporabljajte zgolj z dodatnim ročajem (5)/(6).

- Ne uporabljajte električnega orodja, če je dodatni ročaj (5)/(6) poškodovan. Ne spreminjajte dodatnega ročaja (5)/(6).

Dodatni ročaj za blaženje tresljajev (6) omogoča prijetnejše in varnejše delo z manj tresljaji.