# مشخصات فنی

سنگ فرز |  | GWS 30-180 B | GWS 30-230 B | GWS 30-180 PB | GWS 30-230 PB | GWS 30-230 B
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
شماره فنی |  | ‎3 601 HG0 0..‎ | ‎3 601 HG1 0..‎ | ‎3 601 HG0 1..‎ | ‎3 601 HG1 1..‎ | ‎3 601 HG1 0..‎
توان ورودی نامی | W | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2200
اندازه گیری سرعت در حالت آزادA) | min-1 | 8500 | 6500 | 8500 | 6500 | 6500
حداکثر قطر صفحه های ساب/قطر صفحه سنباده لاستیکی | mm | 180 | 230 | 180 | 230 | 230
رزوه محور سایش |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
حداکثر طول رزوه محور سایش | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
متوقف کننده ضربه زن |  | ● | ● | ● | ● | ●
محافظ استارت مجدد |  | ● | ● | ● | ● | ●
استارت آهسته |  | ● | ● | ● | ● | ●
ترمز متوقف كننده تدریجی |  | ● | ● | ● | ● | ●
نشانگر وضعیت (LED) |  | ● | ● | ● | ● | ●
کلید PROtection |  | – | – | ● | ● | –
وزنB)C) | kg | ‎5,7–7,5‎ | ‎5,9–8,4‎ | ‎5,7–7,5‎ | ‎5,9–8,4‎ | ‎5,9–8,4‎
کلاس ایمنی |  | / II | / II | / II | / II | / II

A)

  اندازه گیری سرعت در حالت آزاد بر اساس استاندارد ‎EN IEC 62841-2-3‎ جهت انتخاب ابزارهای مورد استفاده مناسب. سرعت واقعی در حالت آزاد نباید از سرعت اندازه گیری شده در حالت آزاد تجاوز کند و به همین دلیل کمتر است.

B)

  بسته به قاب محافظ مورد استفاده ((17)، (18)، (8)، (9)، (19))، دسته کمکی مورد استفاده ((5)، (6)) و درپوش مکنده مورد استفاده (34)

C)

  وزن بدون کابل اتصال برق و بدون دوشاخه برق

مقادیر برای ولتاژ نامی ‎230‎ ‎[U]‎ ولت می‌باشند. برای ولتاژ‌های مختلف و تولیدات مخصوص کشورها، ممکن است این مقادیر، متفاوت باشند.

مقادیر ممکن است بسته به محصول متفاوت باشند و بستگی به شرایط استفاده و محیطی دارند. اطلاعات بیشتر را در سایت www.bosch-professional.com/wac مشاهده نمایید.