# Műszaki adatok

Sarokcsiszoló |  | GWS 30-180 B | GWS 30-230 B | GWS 30-180 PB | GWS 30-230 PB | GWS 30-230 B
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Cikkszám |  | ‎3 601 HG0 0..‎ | ‎3 601 HG1 0..‎ | ‎3 601 HG0 1..‎ | ‎3 601 HG1 1..‎ | ‎3 601 HG1 0..‎
Névleges felvett teljesítmény | W | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2200
Méretezési üresjárati fordulatszámA) | perc-1 | 8500 | 6500 | 8500 | 6500 | 6500
Max. csiszolótárcsa-átmérő/gumi csiszolótányér átmérő | mm | 180 | 230 | 180 | 230 | 230
A csiszolótengely menete |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
A csiszolótengely menet max. hossza | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Kickback funkció kikapcsolás |  | ● | ● | ● | ● | ●
Újraindulás elleni védelem |  | ● | ● | ● | ● | ●
Lágyindítás |  | ● | ● | ● | ● | ●
Kifutásfék |  | ● | ● | ● | ● | ●
Állapot kijelző (LED) |  | ● | ● | ● | ● | ●
PROtection-kapcsoló |  | – | – | ● | ● | –
SúlyB)C) | kg | 5,7–7,5 | 5,9–8,4 | 5,7–7,5 | 5,9–8,4 | 5,9–8,4
Érintésvédelmi osztály |  | / II | / II | / II | / II | / II

A)

  Névleges üresjárati fordulatszám az EN IEC 62841-2-3 szerint a megfelelő betétszerszámok kiválasztásához. A tényleges üresjárati fordulatszám nem lépheti túl a névleges üresjárati fordulatszámot, ezért alacsonyabb.

B)

  Az alkalmazásra kerülő védőbúrától ((17), (18), (8), (9), (19)), az alkalmazásra kerülő pótfogantyútól ((5), (6)), és az alkalmazásra kerülő elszívóbúrától (34) függően

C)

  Súly hálózati csatlakozókábel és hálózati csatlakozódugó nélkül

A adatok 230 V hálózati feszültségre [U] vonatkoznak. Ettől eltérő feszültségek és külön egyes országok számára készült kivitelek esetén ezek az adatok változhatnak.

Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.