# Montar el dispositivo protector

Indicación: Tras la rotura del disco abrasivo durante el servicio o en caso de daño de los dispositivos de apoyo en la caperuza protectora/en la herramienta eléctrica, la herramienta eléctrica debe enviarse de inmediato al servicio técnico, ver las direcciones en el apartado "Servicio técnico y atención al cliente".

##

Abra la palanca de fijación (11). Coloque la cubierta protectora (8) con la leva de codificación (10) en la ranura de codificación en el cuello del husillo, hasta que el collar de la cubierta protectora descanse en la brida de la herramienta eléctrica y gire la cubierta protectora (8) a la posición deseada. Cierre la palanca de fijación (11).

- Ajuste la cubierta protectora (8) de modo que se evite una proyección de chispas en dirección del operador.

Puede modificar la fuerza de aplicación del cierre de la cubierta protectora (8) soltando o apretando el tornillo de ajuste (13). Preste atención al asiento firme de la cubierta protectora (8) y compruébelo periódicamente.

Indicación: Las levas de codificación en la cubierta protectora (8) garantizan que sólo se pueda montar una cubierta protectora adecuada para la herramienta eléctrica.

##

Coloque la cubierta protectora (9) sobre el cuello del husillo. Adapte la posición de la cubierta protectora (9) a las necesidades del paso de trabajo y bloquee la cubierta protectora (9) con el tornillo de sujeción (12).

- Ajuste la cubierta protectora (9) de modo que se evite una proyección de chispas en dirección del operador.

##

- En el caso de tronzar piedra, debe encargarse de una aspiración de polvo adecuada.

La cubierta protectora para tronzar (18)/(17) se monta como la cubierta protectora para amolar con tornillo de sujeción (9) o la cubierta protectora para amolar con palanca de fijación (8).

- Utilice para tronzar siempre la cubierta protectora para tronzar (18)/(17)o la cubierta protectora para amolar (9)/(8) junto con la cubierta para tronzar (19).

### Cubierta para tronzar

Monte la cubierta para tronzar (19) en la cubierta protectora para amolar (8)/(9) (ver figura D/G): Gire hacia atrás la palanca (➊). Coloque la cubierta (19) en la cubierta protectora para amolar (8)/(9) (➋). Vuelva a presionar firmemente la palanca en la cubierta protectora (8)/(9) (➌).
Para el desmontaje (ver figura E/H), gire la palanca hacia atrás (➊). Retire la cubierta (19) de la cubierta protectora (8)/(9) (➋).

##

Coloque la cubierta de aspiración para tronzar con el carro guía (34) en el cuello del husillo. Ajuste la posición de la cubierta de aspiración (34) a las necesidades del proceso de trabajo y fije la cubierta de aspiración con el tornillo de sujeción.

En la cubierta de aspiración con carro guía (34) puede conectarse una adecuada aspiradora Bosch. Para ello, introduzca la manguera de aspiración con el adaptador de aspiración en el racor de alojamiento previsto de la cubierta de aspiración.

Indicación: La fricción generada por el polvo en la manguera de aspiración y en los accesorios durante la aspiración causa una carga electrostática que el usuario puede sentir como una descarga estática (dependiendo de los factores ambientales y de su estado fisiológico). En general, Bosch recomienda el uso de una manguera de aspiración antiestática (accesorio) para aspirar polvo fino y materiales secos.

##

- Monte siempre la protección de las manos para los trabajos con el plato lijador de goma (27) o con el cepillo de corona/cepillo cónico/corona diamantada para taladrar (26).

Fije la protección de las manos (26) con la empuñadura adicional (5)/(6).

##

Atornille la empuñadura adicional (5)/(6), dependiente de la modalidad de trabajo, a la derecha o la izquierda de la cabeza del engranaje.

- Utilice su herramienta eléctrica sólo con la empuñadura adicional (5)/(6).

- No siga utilizando la herramienta eléctrica, si la empuñadura adicional (5)/(6) está dañada. No haga ninguna modificación en la empuñadura adicional (5)/(6).

La empuñadura adicional antivibratoria (6) amortigua las vibraciones, lo cual permite trabajar de forma más cómoda y segura.