# Oleku näit (LED)

Alljärgnevas tabelis on kirjeldatud elektrilise tööriista LED (2) oleku näitusid.

Oleku näit (LED) (2) | Tähendus/põhjus | Lahendus
--- | --- | ---
Rohe‌line | Olek OK | –
Vilgub punaselt | Elektriline tööriist on üle kuumenenud ja lülitub välja. | Laske elektrilisel tööriistal jahtuda. Kui põleb oleku näidu (LED) roheline tuli, saab elektrilise tööriista taas sisse lülitada.
Põleb punaselt | Väljalülitumine tagasilöögi korral või rakendus taaskäivituskaitse või ülekoormuskaitse. Elektriline tööriist lülitub välja. | Lülitage elektriline tööriist välja ja uuesti sisse.