# Provoz

- Nezatěžujte elektronářadí natolik, aby se zastavilo.

- Před každou prací na elektronářadí vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

- Pozor při řezání drážek do nosných zdí, viz část „Upozornění ke statice“.

- Obrobek upněte, pokud neleží bezpečně působením vlastní hmotnosti.

- Po velkém zatížení nechte elektronářadí ještě několik minut běžet naprázdno, aby nástroj vychladl.

- Elektronářadí nepoužívejte s dělicím brusným stojanem.

- Nedotýkejte se brusných a rozbrušovacích kotoučů, dokud nevychladnou. Kotouče se při práci silně zahřívají.

Upozornění: Když elektronářadí nepoužíváte, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Když je zástrčka zapojená do zásuvky se síťovým napětím, elektronářadí spotřebovává malé množství elektrického proudu, i když je vypnuté.

Pracovní pokyny
Uvedení do provozu