# Rad

- Električni alat ne opterećujte toliko jako da se zaustavi pod opterećenjem.

- Prije svih radova na električnom alatu izvucite mrežni utikač iz utičnice.

- Oprez pri urezivanju u nosivim zidovima, vidjeti odlomak „Napomene za statiku“.

- Stegnite izradak ukoliko on ne leži sigurno pod djelovanjem vlastite težine.

- Nakon većeg opterećenja električni alat ostavite još nekoliko minuta da radi u praznom hodu kako bi se nastavak ohladio.

- Električni alat ne koristite sa stalkom za rezanje brusnim pločama.

- Ne dirajte brusne i rezne ploče dok se ne ohlade. Rezne ploče se jako zagriju tijekom rada.

Napomena: Mrežni utikač izvucite iz utičnice kad uređaj nije u uporabi. Kada je utaknut mrežni utikač i ako ima mrežnog napona, električni alat čak i isključen troši nešto malo struje.

Upute za rad
Puštanje u rad