# Technické údaje

Uhlová brúska |  | GWS 30-180 B | GWS 30-230 B | GWS 30-180 PB | GWS 30-230 PB | GWS 30-230 B
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Vecné číslo |  | ‎3 601 HG0 0..‎ | ‎3 601 HG1 0..‎ | ‎3 601 HG0 1..‎ | ‎3 601 HG1 1..‎ | ‎3 601 HG1 0..‎
Menovitý príkon | W | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 200
Menovité voľnobežné otáčkyA) | ot/min | 8 500 | 6 500 | 8 500 | 6 500 | 6 500
Max. priemer brúsneho kotúča/priemer gumeného brúsneho taniera | mm | 180 | 230 | 180 | 230 | 230
Závit brúsneho vretena |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Max. dĺžka závitu brúsneho vretena | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Vypnutie pri spätnom ráze |  | ● | ● | ● | ● | ●
Ochrana pred opätovným spustením |  | ● | ● | ● | ● | ●
Pozvoľný rozbeh |  | ● | ● | ● | ● | ●
Dobehová brzda |  | ● | ● | ● | ● | ●
Stavová indikácia (LED) |  | ● | ● | ● | ● | ●
Prepínač PROtection |  | – | – | ● | ● | –
HmotnosťB)C) | kg | 5,7–7,5 | 5,9–8,4 | 5,7–7,5 | 5,9–8,4 | 5,9–8,4
Trieda ochrany |  | / II | / II | / II | / II | / II

A)

  Menovité voľnobežné otáčky podľa EN IEC 62841-2-3 pre výber vhodného pracovného nástroja. Skutočné voľnobežné otáčky nesmú prekročiť menovité voľnobežné otáčky a preto sú nižšie.

B)

  V závislosti od použitého ochranného krytu ((17), (18), (8), (9), (19)), použitej prídavnej rukoväti ((5), (6)) a použitého odsávacieho krytu (34)

C)

  Hmotnosť bez sieťového pripojovacieho kábla a bez sieťovej zástrčky

Údaje platia pre menovité napätie [U] 230 V. Pri odlišných napätiach a vo vyhotoveniach špecifických pre jednotlivé krajiny sa môžu tieto údaje líšiť.

Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.