# Включение электроинструмента

- Учитывайте напряжение в сети! Напряжение источника питания должно соответствовать данным на заводской табличке электроинструмента.

При питании электроинструмента от передвижных электрогенераторов, которые не обладают достаточным запасом мощности или не оснащены соответствующим регулятором напряжения с усилением пускового тока, при включении возможно падение мощности или необычное поведение электроинструмента.

Пожалуйста, проверьте пригодность используемого Вами генератора, особенно в отношении напряжения и частоты сети.

- Держите инструмент только за изолированные ручки и дополнительную рукоятку. Рабочий инструмент может зацепить спрятанную электропроводку или собственный шнур питания. Контакт с проводкой под напряжением может привести к попаданию под напряжение металлических частей электроинструмента и к поражению электротоком.

## Включение/выключение

Исполнение выключателя c фиксированием

Чтобы запустить электроинструмент, сначала нажмите на выключатель (3)➊, затем сдвиньте его вперед ➋. Затем нажмите и удерживайте его в нажатом положении ➌.

Чтобы зафиксировать нажатый выключатель (3), сдвиньте его (3) еще дальше вперед ➍.

Чтобы выключить электроинструмент, отпустите выключатель (3), а если он зафиксирован, коротко нажмите на выключатель (3) и отпустите его.

Исполнение выключателя без фиксирования

Чтобы запустить электроинструмент, сначала нажмите на выключатель (3)➊, затем сдвиньте его вперед ➋. Затем нажмите и удерживайте его в нажатом положении ➌.

Чтобы выключить, отпустите выключатель (3).

- Перед началом работы проверяйте шлифовальную оснастку. Шлифовальная оснастка должна быть правильно монтирована и свободно вращаться. Произведите пробное включение минимум на 1 минуту без нагрузки. Не используйте поврежденную, некруглую или вибрирующую шлифовальную оснастку. Поврежденная шлифовальная оснастка может разрушиться и стать причиной травм.