# Montera skyddsanordning

Anmärkning: Om slipskivan brustit under drift eller stödanordningarna på spängskyddet/el‌verktyget skadats, måste berörda delar/elverktyget bytas ut eller för service skickas till kundtjänst. För adresser, se avsnittet "Kundtjänst och användningsrådgivning".

##

Öppna spännspaken (11). Skjut upp skyddskåpan (8) med kodnocken (10) i kodspåret på spindelhalsen tills skyddskåpans fläns sitter mot elverktygets fläns och vrid sedan skyddskåpan (8) till önskat läge. Stäng spännspaken (11).

- Ställ in skyddskåpan (8) så att verktyget inte kan slå gnistor mot användaren.

Spännkraften på skyddskåpans lås (8) kan förändras genom att lossa eller dra åt justerskruven (13). Kontrollera regelbundet att skyddskåpan (8) sitter stadigt.

Observera: Koderingsaxlarna på skyddskåpan (8) säkerställer att endast en skyddskåpa som passar till elverktyget monteras.

##

Sätt på skyddskåpan (9) på spindelhalsen. Anpassa skyddskåpans (9) position till arbetsstegets krav och arretera skyddskåpan (9) med arreteringsskruven (12).

- Ställ in skyddskåpan (9) så att gnistor inte sprutas mot användaren.

##

- Vid kapning i sten bör en tillräckligt god dammutsugning anordnas.

Skyddskåpan för kapning (18)/(17) monteras som skyddskåpan för slipning med fästskruv (9) eller skyddskåpan för slipning med spännspak (8).

- Använd alltid skyddskåpan för kapning (18)/(17)eller skyddskåpan för slipning (9)/(8) tillsammans med locket för kapning (19).

### Lock för kapning

Montera locket för kapning (19) på skyddskåpan för slipning (8)/(9) (se bild D/G): sväng tillbaka spaken (➊). Sätt locket (19) på skyddskåpan för slipning (8)/(9) (➋). Tryck fast spaken på skyddskåpan igen (8)/(9) (➌).
För demontering (se bild E/H) svänger du tillbaka spaken (➊). Dra av locket (19) från skyddskåpan (8)/(9) (➋).

##

Sätt utsugskåpan för kapning med styrsläde (34) på spindelhalsen. Ställ in positionen för utsugskåpan (34) efter arbetsproceduren och sätt fast utsugskåpan med fästskruven.

På utsugskåpan med styrsläde (34) kan lämplig Bosch-dammsugare anslutas. Sätt sugslangen med utsugsadaptern i avsedd anslutning på utsugskåpan.

Observera: friktionen som uppstår på grund av dammet i sugslangen och i tillbehöret vid utsugning orsakar en elektrostatisk laddning som användaren kan uppfatta som statisk urladdning (beroende på omgivningsfaktorer och fysiologiskt tillstånd). Bosch rekommenderar i allmänhet användning av en antistatisk sugslang (tillbehör) för utsug av fint damm och torra material.

##

- Vid arbete med gummisliprondell (27) eller med koppborste/konformad borste/diamant-borrkrona ska handskydd (26) alltid användas.

Fäst handskyddet (26) med stödhandtaget (5)/(6).

##

Skruva fast stödhandtaget (5)/(6) till höger eller vänster om växelhuset beroende på arbetssätt.

- Använd endast elverktyget med stödhandtaget (5)/(6).

- Använd inte elverktyget om stödhandtaget (5)/(6) är skadat. Gör inga ändringar på stödhandtaget (5)/(6).

Det vibrationsdämpande stödhandtaget (6)möjliggör ett vibrationsreducerat och därmed ett mer bekvämt och säkert arbete.