# Жарамды тегістеу құралы

Осы нұсқаулықта жоғарыда атап өтілген барлық тегістеу құралдарын пайдалануға болады.

Пайдаланылатын тегістеу құралдарының рұқсат етілген айналымдар саны [мин-1] немесе айналу жылдамдығы [м/с] төменде берілген кестедегі мәндерден төмен болмауы керек.

Сондықтан тегістеу құралының жапсырмасында көрсетілген рұқсат етілген айналымдар санын немесе айналу жылдамдығын сақтаңыз.

| макс. [мм] | [мм] | [°] |  |
--- | --- | --- | --- | --- | ---
| D | b | с | d | α | [мин-1] | [м/с]
| 180 230 | 8 8 | – – | 22,2 22,2 | – – | 8500 6500 | 80 80
| 180 230 | 4,2 4,2 | – – | 22,2 22,2 | – – | 8500 6500 | 80 80
| 180 230 | – – | – – | – – | – – | 8500 6500 | 80 80
| 100 125 | 27 30 | – – | M 14 M 14 | – – | 8500 6500 | 80 80
| 180 180 | 26 20 | – – | M 14 22,2 | – – | 8500 8500 | 80 80
| 125 | – | – | M 14 | – | 8500 | 80
| 83 | – | – | M 14 | – | 8500 | 80
| 180 230 | 3,0 3,0 | 7 7 | 22,2 22,2 | > 0 > 0 | 8500 6500 | 80 80