# Caractéristiques techniques

Meuleuse angulaire |  | GWS 30-180 B | GWS 30-230 B | GWS 30-180 PB | GWS 30-230 PB | GWS 30-230 B
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Référence |  | ‎3 601 HG0 0..‎ | ‎3 601 HG1 0..‎ | ‎3 601 HG0 1..‎ | ‎3 601 HG1 1..‎ | ‎3 601 HG1 0..‎
Puissance absorbée nominale | W | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 200
Régime à vide assignéA) | tr/min | 8 500 | 6 500 | 8 500 | 6 500 | 6 500
Diamètre maxi du disque/plateau support caoutchouc | mm | 180 | 230 | 180 | 230 | 230
Filetage de la broche d’entraînement |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Longueur de filetage max. de la broche d’entraînement | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Arrêt en cas de rebond (KickBack Control) |  | ● | ● | ● | ● | ●
Protection anti-redémarrage |  | ● | ● | ● | ● | ●
Démarrage progressif |  | ● | ● | ● | ● | ●
Frein d’arrêt immédiat |  | ● | ● | ● | ● | ●
LED d’état |  | ● | ● | ● | ● | ●
Interrupteur PROtection |  | – | – | ● | ● | –
PoidsB)C) | kg | 5,7–7,5 | 5,9–8,4 | 5,7–7,5 | 5,9–8,4 | 5,9–8,4
Indice de protection |  | / II | / II | / II | / II | / II

A)

  Régime à vide assigné selon EN IEC 62841-2-3 pour la sélection des accessoires adaptés. Le régime à vide réel ne doit pas dépasser le régime à vide assigné et est donc moins élevé.

B)

  en fonction du capot de protection utilisé ((17), (18), (8), (9), (19)), de la poignée auxiliaire utilisée ((5), (6)) et du capot d’aspiration utilisé (34)

C)

  Poids sans cordon d’alimentation ni fiche mâle

Les données indiquées sont valables pour une tension nominale [U] de 230 V. Elles peuvent varier lorsque la tension diffère de cette valeur et sur certaines versions destinées à certains pays.

Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.