# Dispozitive de şlefuire admise

Puteţi întrebuinţa dispozitivele de şlefuire enumerate în instrucţiunile de folosire.

Turaţia admisă [rot/min] respectiv viteza periferică [m/s] a dispozitivelor de şlefuire utilizate trebuie să fie cel puţin egală cu valorile specificate în tabelul următor.

Ţineţi seama de turaţia respectiv viteza periferică admisă, inscripţionată pe eticheta dispozitivului de şlefuire.

| max. [mm] | [mm] | [°] |  |
--- | --- | --- | --- | --- | ---
| D | b | s | d | α | [rot/min] | [m/s]
| 180 230 | 8 8 | – – | 22,2 22,2 | – – | 8500 6500 | 80 80
| 180 230 | 4,2 4,2 | – – | 22,2 22,2 | – – | 8500 6500 | 80 80
| 180 230 | – – | – – | – – | – – | 8500 6500 | 80 80
| 100 125 | 27 30 | – – | M 14 M 14 | – – | 8500 6500 | 80 80
| 180 180 | 26 20 | – – | M 14 22,2 | – – | 8500 8500 | 80 80
| 125 | – | – | M 14 | – | 8500 | 80
| 83 | – | – | M 14 | – | 8500 | 80
| 180 230 | 3,0 3,0 | 7 7 | 22,2 22,2 | > 0 > 0 | 8500 6500 | 80 80