# Montere verneinnretning

Merknad: Etter brudd på slipeskiven under drift eller skader på festeinnretningene på vernedekselet/elektroverktøyet må elektroverktøyet omgående sendes inn til kundeservice. Adresser se avsnittet "Kundeservice og kundeveiledning".

##

Åpne spennspaken (11). Sett vernedekselet (8) med kodeknasten (10) inn i kodenoten på spindelhalsen til kanten på vernedekselet sitter på flensen til elektroverktøyet og drei vernedekselet (8) i ønsket posisjon. Lukk spennspaken (11).

- Still inn vernedekselet (8) slik at gnistregn i retning brukeren unngås.

Du kan endre spennkraften på vernedeksellåsen (8) ved å løse eller trekke til justeringsskruen (13). Pass på at vernedekselet (8) sitter godt fast, og sjekk dette med jevne mellomrom.

Merknad: Kodetappene på vernedekselet (8) sikrer at bare et vernedeksel som passer til elektroverktøyet, kan monteres.

##

Sett vernedekselet (9) på spindelhalsen. Tilpass plasseringen av vernedekselet (9) til kravene som stilles av arbeidsoperasjonen, og lås vernedekselet (9) med låseskruen (12).

- Still inn vernedekselet (9) slik at gnistregn i retning brukeren unngås.

##

- Sørg for tilstrekkelig støvavsug ved kapping i stein.

Vernedekselet for kapping (18)/(17) monteres som vernedekselet for sliping med låseskrue (9) eller vernedekselet for sliping med spennspak (8).

- Ved kapping må du alltid bruke vernedekselet for kapping (18)/(17)eller vernedekselet for sliping (9)/(8) sammen med beskyttelsen for kapping (19).

### Beskyttelse for kapping

Monter beskyttelsen for kapping (19) på vernedekselet for sliping (8)/(9) (se bilde D/G): Sving håndtaket tilbake (➊). Sett beskyttelsen (19) på verndekselet for sliping (8)/(9) (➋). Trykk håndtaket fast på vernedekselet (8)/(9) (➌) igjen.
For å demontere (se bilde E/H) svinger du håndtaket tilbake (➊). Trekk beskyttelsen (19) fra vernedekselet (8)/(9) (➋).

##

Sett avsugshetten for kapping med styreskinner (34) på spindelhalsen. Still inn posisjonen til avsugshetten (34) etter arbeidet som skal utføres, og fest avsugshetten med låseskruen.

En egnet støvsuger fra Bosch kan kobles til avsugshetten med styreskinne (34). Du setter da støvsugerslangen med støvsugeradapteren i den beregnede festestussen på avsugshetten.

Merknad: Friksjonen som oppstår av støvet i sugeslangen og tilbehøret under arbeidet forårsaker en elektrostatisk oppladning som brukeren kan oppleve som statisk utladning (avhengig av omgivelsesfaktorer og brukerens fysiologiske tilstand). Bosch anbefaler generelt å bruke en antistatisk sugeslange (tilbehør) til fjerning av fint støv og tørre materialer.

##

- Monter alltid håndbeskyttelsen når du skal arbeide med gummislipeskiven (27) eller koppbørsten / skivebørsten / den koniske børsten / diamantborekronen (26).

Fest håndbeskyttelsen (26) med ekstrahåndtaket (5)/(6).

##

Skru fast ekstrahåndtaket (5)/(6) til høyre eller venstre på girhodet, avhengig av hvordan du arbeider.

- Bruk ikke elektroverktøyet uten ekstrahåndtaket (5)/(6).

- Du må ikke fortsette å bruke elektroverktøyet hvis ekstrahåndtaket (5)/(6) er skadet. Du må ikke foreta noen endringer på ekstrahåndtaket (5)/(6).

Det vibrasjonsdempende ekstrahåndtaket (6) gir mulighet til sikrere og mer komfortabelt arbeid med lite vibrasjoner.