# Montage du dispositif de protection

Remarque : En cas de cassure de la meule ou du disque pendant l’utilisation ou de détérioration des dispositifs de fixation sur le capot de protection/l’outil électroportatif, envoyez sans tarder l’outil électroportatif dans un centre de service après-vente. Pour les adresses, reportez-vous à la section « Service après-vente et conseil utilisateurs ».

##

Ouvrez le levier de serrage (11). Montez le capot de protection (8) avec l’ergot de détrompage (10) dans la rainure du collet de broche, jusqu’à ce que l’épaulement du capot de protection repose sur le flasque de l’outil électroportatif et tournez le capot de protection (8) dans la position souhaitée. Refermez le levier de serrage (11).

- Orientez le capot de protection (8) de façon à éviter les projections d’étincelles dans votre direction.

Il est possible de modifier la force de serrage du verrouillage du capot de protection (8) en serrant ou en desserrant la vis d’ajustage (13). Veillez à ce que le capot de protection (8) soit bien fixé et contrôlez régulièrement son serrage.

Remarque : Les ergots de codage se trouvant sur le capot de protection (8) font en sorte que seul le capot de protection adapté à l’outil électroportatif puisse être monté.

##

Placez le capot de protection (9) sur le collet de broche. Ajustez la position du capot de protection (9) en fonction des besoins du travail à effectuer et bloquez le capot de protection (9) avec la vis de blocage (12).

- Orientez le capot de protection (9) de façon à éviter les projections d’étincelles en direction de l’utilisateur.

##

- Lors du tronçonnage de matières minérales, veillez à assurer une aspiration suffisante des poussières.

Le capot de protection spécial tronçonnage (18)/(17) se monte comme le capot de protection spécial meulage avec vis de blocage (9) ou le capot de protection spécial meulage avec levier de serrage (8).

- Pour les tronçonnages, utilisez toujours le capot de protection spécial tronçonnage (18)/(17) ou le capot de protection spécial meulage (9)/(8) avec le cache spécial tronçonnage (19).

### Cache spécial tronçonnage

Montez le cache spécial tronçonnage (19) sur le capot de protection spécial meulage (8)/(9) (voir figure D/G) en basculant le levier vers l’arrière (➊). Emboîtez le cache (19) sur le capot de protection spécial meulage (8)/(9) (➋). Poussez à nouveau le levier fermement contre le capot de protection (8)/(9) (➌).
Pour retirer le cache (voir figure E/H), basculez le levier vers l’arrière (➊). Dégagez le cache (19) du capot de protection (8)/(9) (➋).

##

Placez le carter d’aspiration spécial tronçonnage avec glissière de guidage (34) sur le collet de broche. Réglez la position du carter d’aspiration (34) en fonction des besoins et fixez le carter d’aspiration avec la vis de blocage.

Un aspirateur Bosch approprié peut être raccordé au capot d’aspiration avec glissière de guidage (34). Insérez pour cela le flexible d’aspiration muni de l’adaptateur d’aspiration dans la tubulure du capot d’aspiration prévue à cet effet.

Remarque : Le frottement de la poussière dans le flexible d’aspiration et l’accessoire pendant l’aspiration génère des charges électrostatiques donnant lieu à des décharges d’électricité statique plus ou moins fortes (dépend de facteurs ambiants et de l’état physiologique de l’utilisateur). Bosch recommande d’utiliser un flexible d’aspiration antistatique (accessoire) pour l’aspiration de poussières fines et de matériaux secs.

##

- Montez systématiquement le protège-main (26) pour les travaux avec le plateau support caoutchouc (27) ou avec une brosse boisseau/brosse circulaire/scie-trépan diamantée.

Fixez le protège-main (26) avec la poignée supplémentaire (5)/(6).

##

Vissez la poignée supplémentaire (5)/(6) du côté gauche ou droit de la tête de meuleuse, selon les besoins.

- N’utilisez pas l’outil électroportatif sans la poignée supplémentaire (5)/(6).

- Ne continuez pas à utiliser l’outil électroportatif si la poignée supplémentaire (5)/(6) est endommagée. N’apportez aucune modification à la poignée supplémentaire (5)/(6).

La poignée supplémentaire antivibrations (6) réduit les vibrations et rend l’utilisation de l’outil électroportatif plus confortable et plus sûre.