# Izmantojamie slīpēšanas darbinstrumenti

Jūs varat izmantot darbam visus lietošanas pamācībā norādītos slīpēšanas darbinstrumentus.

Izmantojamā slīpēšanas darbinstrumenta pieļaujamā griešanas ātruma [min.-1] un aploces ātruma [m/s] vērtībām jābūt ne mazākām par tālāk sniegtajā tabulā norādītajām vērtībām.

Nepārsniedziet uz slīpēšanas darbinstrumenta etiķetes norādītās griešanās ātruma un aploces ātruma pieļaujamās vērtības.

| maks. [mm] | [mm] | [°] |  |
--- | --- | --- | --- | --- | ---
| D | b | s | d | α | [min-1] | [m/s]
| 180 230 | 8 8 | – – | 22,2 22,2 | – – | 8500 6500 | 80 80
| 180 230 | 4,2 4,2 | – – | 22,2 22,2 | – – | 8500 6500 | 80 80
| 180 230 | – – | – – | – – | – – | 8500 6500 | 80 80
| 100 125 | 27 30 | – – | M 14 M 14 | – – | 8500 6500 | 80 80
| 180 180 | 26 20 | – – | M 14 22,2 | – – | 8500 8500 | 80 80
| 125 | – | – | M 14 | – | 8500 | 80
| 83 | – | – | M 14 | – | 8500 | 80
| 180 230 | 3,0 3,0 | 7 7 | 22,2 22,2 | > 0 > 0 | 8500 6500 | 80 80