# Работа с инструментом

- Не нагружайте электроинструмент до его остановки.

- Перед любыми манипуляциями с электроинструментом вытаскивайте штепсель из розетки.

- Соблюдайте осторожность при шлицевании в несущих стенах, см. раздел «Указания по статике».

- Закрепляйте заготовку, если ее собственный вес не обеспечивает надежное положение.

- После сильной нагрузки дайте электроинструменту проработать еще несколько минут на холостом ходу, чтобы он мог остыть.

- Не используйте электроинструмент на абразивно-отрезной станине.

- Не прикасайтесь к шлифовальным и отрезным кругам, пока они не остынут. Круги сильно нагреваются во время работы.

Указание: Извлекайте вилку из розетки, когда электроинструмент не используется. При вставленной в розетку вилке и наличии напряжения в сети электроинструмент даже в выключенном состоянии потребляет небольшое количество электроэнергии.

Указания по применению
Включение электроинструмента