# Veiligheidsvoorziening monteren

Aanwijzing: Na breuk van de slijpschijf tijdens het gebruik of bij beschadiging van de opnamevoorzieningen bij de beschermkap/het elektrische gereedschap moet het elektrische gereedschap zo spoedig mogelijk naar de klantenservice worden opgestuurd. Zie voor adressen het gedeelte „Klantenservice en gebruiksadvies“.

##

Open de spanhendel (11). Zet de beschermkap (8) met de codeernok (10) in de codeergroef op de ashals tot de kraag van de beschermkap de flens van het elektrische gereedschap raakt en draai de beschermkap (8) in de gewenste stand. Sluit de spanhendel (11).

- Stel de beschermkap (8) zodanig in dat er geen vonken in de richting van de gebruiker vliegen.

U kunt de spankracht van de sluiting van de beschermkap (8) veranderen door de afstelschroef (13) los of vast te draaien. Let erop dat de beschermkap (8) stevig vast zit. Controleer dit regelmatig.

Aanwijzing: De codeernokken op de beschermkap (8) zorgen ervoor dat uitsluitend een bij het elektrische gereedschap passende beschermkap gemonteerd kan worden.

##

Zet de beschermkap (9) op de ashals. Pas de positie van de beschermkap (9) aan de eisen van de bewerking aan en vergrendel de beschermkap (9) met de vastzetschroef (12).

- Stel de beschermkap (9) zodanig in dat er geen vonken in de richting van de gebruiker vliegen.

##

- Zorg bij het doorslijpen van steen voor voldoende stofafzuiging.

De beschermkap voor doorslijpen (18)/(17) wordt net als de beschermkap voor slijpen met vastzetschroef (9) of de beschermkap voor slijpen met spanhendel (8) gemonteerd.

- Gebruik voor het doorslijpen altijd de beschermkap voor doorslijpen (18)/(17)of de beschermkap voor slijpen (9)/(8) samen met de afdekking voor doorslijpen (19).

### Afdekking voor doorslijpen

Monteer de afdekking voor doorslijpen (19) op de beschermkap voor slijpen (8)/(9) (zie afbeelding D/G): draai de hendel terug (➊). Steek de afdekking (19) op de beschermkap voor slijpen (8)/(9) (➋). Duw de hendel weer vast op de beschermkap (8)/(9) (➌).
Voor demontage (zie afbeelding E/H) draait u de hendel terug (➊). Trek de afdekking (19) van de beschermkap (8)/(9) af (➋).

##

Zet de stofafzuigkap voor doorslijpen met geleidebeugels (34) op de ashals. Stel de positie van de stofafzuigkap (34) overeenkomstig de eisen van de bewerking in en bevestig de stofafzuigkap met de vastzetschroef.

Op de afzuigkap met geleidebeugels (34) kan een geschikte Bosch-stofzuiger worden aangesloten. Steek hiervoor de zuigslang met afzuigadapter in de daarvoor bestemde opname-opening van de afzuigkap.

Aanwijzing: De wrijving die door het stof in de zuigslang en in het accessoire tijdens het afzuigen ontstaat, veroorzaakt een elektrostatische oplading die de gebruiker als statische ontlading kan voelen (afhankelijk van omgevingsfactoren en zijn lichamelijke gesteldheid). Bosch adviseert algemeen het gebruik van een antistatische zuigslang (accessoire) voor het opzuigen van fijnstof en droge materialen.

##

- Monteer voor werkzaamheden met het rubber schuurplateau (27) of met de komstaalborstel/kegelborstel/diamantboorkroon altijd de handbescherming (26).

Bevestig de handbescherming (26) met de extra handgreep (5)/(6).

##

Schroef de extra handgreep (5)/(6) afhankelijk van de werkwijze rechts of links van de machinekop vast.

- Gebruik uw elektrische gereedschap alleen met de extra handgreep (5)/(6).

- Gebruik het elektrische gereedschap niet meer, wanneer de extra handgreep (5)/(6) beschadigd is. Verander de extra handgreep (5)/(6) op geen enkele wijze.

Dankzij de trillingsdempende extra handgreep (6) kunt u met weinig trillingen en daardoor aangenamer en veiliger werken.