# نصب تجهیزات ایمنی

تذکر: در صورت شکستن صفحه ساب در حین کار با دستگاه و یا آسیب دیدن ابزارگیر دستگاه در محل حفاظ ایمنی و یا آسیب دیدن ابزار برقی، باید ابزار برقی بلافاصله به دفتر خدمات پس از فروش فرستاده شود. آدرس مربوطه را از قسمت "خدمات و مشاوره به مشتریان" اقتباس نمائید.

##

اهرم قفل کن (11) را باز کنید. قاب محافظ (8) را با کد دندانه ای (10) در شیار روی گلویی محور قرار دهید تا بست قاب محافظ روی فلنج ابزار برقی بنشیند و قاب محافظ (8) را به حالت دلخواه بچرخانید. اهرم قفل کن (11) را ببندید.

- قاب محافظ (8) را طوری تنظیم کنید که از پرتاب شدن جرقه به طرف کاربر جلوگیری کند.

شما می توانید مقدار کشیدگی بست قاب محافظ (8) را با شل یا سفت کردن پیچ تنظیم (13) تغییر دهید. از محکم نشستن قاب محافظ (8) مطمئن شوید و آن را مرتب کنترل کنید.

نکته: کدهای دندانه ای روی قاب محافظ (8) نشان می دهند که فقط می توان قاب محافظ متناسب با ابزار برقی را نصب کرد.

##

قاب محافظ (9) را روی گلویی مهار قرار دهید. حالت قرار گرفتن قاب محافظ (9) را با شرایط مراحل کاری وفق دهید و قاب محافظ (9) را با پیچ تنظیم (12) قفل کنید.

- قاب محافظ (9) را طوری تنظیم کنید که از جهش جرقه به طرف کاربر جلوگیری کند.

##

- هنگام برش سنگ، باید دستگاه مکنده مناسب را تعبیه کرد.

قاب محافظ برش کاری (18)‏/‏(17) همانند قاب محافظ سایش کاری با اهرم قفل کن (9) یا قاب محافظ سایش کاری با اهرم قفل کن (8) نصب می شود.

- هنگام برش، همیشه از قاب محافظ برش کاری (18)‏/‏(17)یا قاب محافظ سایش کاری (9)‏/‏(8) همراه با پوشش برش کاری‏(19) استفاده کنید.

### پوشش برای برش کاری

پوشش برش کاری (19) را روی قاب محافظ سایش کاری (8)/‏(9) نصب کنید (رجوع کنید به تصویر D/‏G): اهرم را به عقب برانید (➊). پوشش (19) را روی قاب محافظ سایش کاری (8)/‏(9) قرار دهید (➋). اهرم را دوباره محکم روی قاب محافظ (8)/‏(9) فشار دهید (➌).
برای باز کردن (رجوع کنید به تصویر E/‏H) اهرم را به عقب برانید (➊). پوشش (19) را از قاب محافظ (8)/‏(9) بردارید (➋).

##

درپوش مکنده برای برش کاری را با راهنمای برش (34) روی گلویی محور قرار دهید. موقعیت درپوش مکنده (34) را مطابق با الزامات فرآیند کار تنظیم کنید و درپوش مکنده را با پیچ تثبیت محکم کنید.

روی درپوش مکنده با راهنمای برش (34) می توان مکنده گرد و غبار مناسب Bosch را وصل نمود. جهت انجام این کار، شیلنگ مکش با آداپتور مکش را به پایه های نگهدارنده تعبیه شده روی درپوش مکنده متصل کنید.

نکته: اصطکاکی که حین مکش گرد و غبار در شیلنگ مکش و متعلقات ایجاد می شود، باعث تولید بار الکترواستاتیکی می شود که کاربر ممکن است آن را به صورت تخلیه الکتریسیته ساکن (بسته به عوامل محیطی و وضعیت فیزیولوژیکی خود) تجربه کند. به طور کلی، بوش توصیه می کند از شیلنگ مکش ضد الکتریسیته ساکن (متعلقات) برای جارو کردن گرد و غبار و مواد خشک استفاده کنید.

##

- همیشه برای کار با صفحه سنباده لاستیکی (27) یا برس سیمی کاسه ای/برس مخروطی/مته گردبُر الماسه، از دستکش ایمنی (26) استفاده کنید.

محافظ دست (26) را به دسته کمکی (5)/(6) متصل کنید.

##

دسته کمکی (5)/(6) موجود در سر دستگاه را بسته به حالت کاری به سمت راست یا چپ بچرخانید.

- از ابزار برقی تنها با دسته کمکی ‏(5)/(6) استفاده کنید.

- چنانچه دسته کمکی آسیب دیده است، دیگر از ابزار برقی (5)/(6) استفاده نکنید. در دسته کمکی، هیچ تغییری (5)/(6) ایجاد نکنید.

دسته كمكی كاهنده لرزش (6)، میزان لرزش دستگاه را كاهش داده و باعث راحتی بیشتر و امنیت در كار می شود.