# Pakāpeniska palaišana

Elektroniskā pakāpeniskā palaišana ierobežo griezes momentu ieslēdzot un nodrošina elektroinstrumenta palaidi ar mazu grūdienu.

Norāde: ja elektroinstruments tūlīt pēc ieslēgšanas sāk darboties ar pilnu apgriezienu skaitu, tas nozīmē, ka laidenās palaišanas funkcija nedarbojas. Tad elektroinstruments ir nekavējoties jānosūta uz klientu apkalpošanas dienesta darbnīcu, kuras adrese ir norādīta sadaļā „Klientu apkalpošanas dienests un konsultācijas par lietošanu“.