# Indicatore di stato (LED)

La seguente tabella descrive le indicazioni di stato del LED (2) sull’elettroutensile.

Indicatore di stato (LED) (2) | Significato/causa | Soluzione
--- | --- | ---
Verde | Stato OK | –
Luce rossa lampeggiante | L’elettroutensile è surriscaldato e si spegne. | Lasciar raffreddare l’elettroutensile. Quando l’indicatore di stato (LED) diventa verde, è possibile riaccendere l’elettroutensile.
Luce rossa fissa | Sono scattati il disinserimento in caso di contraccolpo o la protezione contro il riavvio accidentale o la protezione contro il sovraccarico, l’elettroutensile si spegne. | Spegnere e riaccendere l’elettroutensile.