# Τεχνικά χαρακτηριστικά

Γωνιακός λειαντήρας |  | GWS 30-180 B | GWS 30-230 B | GWS 30-180 PB | GWS 30-230 PB | GWS 30-230 B
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎3 601 HG0 0..‎ | ‎3 601 HG1 0..‎ | ‎3 601 HG0 1..‎ | ‎3 601 HG1 1..‎ | ‎3 601 HG1 0..‎
Ονομαστική ισχύς | W | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.200
Ονομαστικός αριθμός στροφών χωρίς φορτίοA) | min–1 | 8.500 | 6.500 | 8.500 | 6.500 | 6.500
Μέγ. διάμετρος δίσκου λείανσης/διάμετρος λαστιχένιου δίσκου λείανσης | mm | 180 | 230 | 180 | 230 | 230
Σπείρωμα άξονα λείανσης |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Μέγιστο μήκος σπειρώματος του άξονα λείανσης | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Απενεργοποίηση ανάδρασης |  | ● | ● | ● | ● | ●
Προστασία από αθέλητη επανεκκίνηση |  | ● | ● | ● | ● | ●
Ομαλή εκκίνηση |  | ● | ● | ● | ● | ●
Φρένο αδρανείας |  | ● | ● | ● | ● | ●
Ένδειξη κατάστασης (LED) |  | ● | ● | ● | ● | ●
Διακόπτης PROtection |  | – | – | ● | ● | –
ΒάροςB)C) | kg | 5,7–7,5 | 5,9–8,4 | 5,7–7,5 | 5,9–8,4 | 5,9–8,4
Κατηγορία προστασίας |  | / II | / II | / II | / II | / II

A)

  Ονομαστικός αριθμός στροφών χωρίς φορτίο σύμφωνα με το πρότυπο EN IEC 62841-2-3 για την επιλογή κατάλληλων εξαρτημάτων. Ο πραγματικός ονομαστικός αριθμός στροφών δεν επιτρέπεται να ξεπεράσει τον ονομαστικό αριθμό στροφών χωρίς φορτίο και είναι γι’ αυτό χαμηλότερος.

B)

  Ανάλογα με τον χρησιμοποιούμενο προφυλακτήρα ((17), (18), (8), (9), (19)), τη χρησιμοποιούμενη πρόσθετη λαβή ((5), (6)) και από τον χρησιμοποιούμενο προφυλακτήρα με αναρρόφηση (34)

C)

  Βάρος χωρίς καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο και χωρίς φις

Τα στοιχεία ισχύουν για μια ονομαστική τάση [U] 230 V. Σε περίπτωση που υπάρχουν αποκλίνουσες τάσεις και στις ειδικές για κάθε χώρα εκδόσεις αυτά τα στοιχεία μπορεί να διαφέρουν.

Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.