# Tehnički podaci

Ugaona brusilica |  | GWS 30-180 B | GWS 30-230 B | GWS 30-180 PB | GWS 30-230 PB | GWS 30-230 B
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Broj artikla |  | ‎3 601 HG0 0..‎ | ‎3 601 HG1 0..‎ | ‎3 601 HG0 1..‎ | ‎3 601 HG1 1..‎ | ‎3 601 HG1 0..‎
Nominalna ulazna snaga | W | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2200
Nominalni broj obrtaja u praznom hoduA) | min-1 | 8500 | 6500 | 8500 | 6500 | 6500
Maksimalni prečnik brusnog diska/prečnik gumenog brusnog tanjira | mm | 180 | 230 | 180 | 230 | 230
Navoj brusnog vretena |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Maksimalna dužina navoja brusnog vretena | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Povratno isključivanje |  | ● | ● | ● | ● | ●
Zaštita od ponovnog pokretanja |  | ● | ● | ● | ● | ●
Lagani start |  | ● | ● | ● | ● | ●
Inerciona kočnica |  | ● | ● | ● | ● | ●
Prikaz stanja (LED) |  | ● | ● | ● | ● | ●
PROtection prekidač |  | – | – | ● | ● | –
TežinaB)C) | kg | 5,7–7,5 | 5,9–8,4 | 5,7–7,5 | 5,9–8,4 | 5,9–8,4
Klasa zaštite |  | / II | / II | / II | / II | / II

A)

  Nominalni broj obrtaja u praznom hodu u skladu sa EN IEC 62841-2-3 za izbor odgovarajućeg namenskog alata. Stvarni broj obrtaja u praznom hodu ne sme premašiti nominalni broj obrtaja u praznom hodu i stoga je manji.

B)

  u zavisnosti od upotrebljene zaštitne haube ((17), (18), (8), (9), (19)), dodatne drške ((5), (6)) i usisne haube (34)

C)

  Težina bez voda za priključak na mrežu i bez mrežnog utikača

Podaci važe za nominalne napone [U] od 230 V. Kod napona koji odstupaju i izvođenja specifičnih za zemlje ovi podaci mogu da variraju.

Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.