# Dati tecnici

Smerigliatrice angolare |  | GWS 30-180 B | GWS 30-230 B | GWS 30-180 PB | GWS 30-230 PB | GWS 30-230 B
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Codice prodotto |  | ‎3 601 HG0 0..‎ | ‎3 601 HG1 0..‎ | ‎3 601 HG0 1..‎ | ‎3 601 HG1 1..‎ | ‎3 601 HG1 0..‎
Potenza assorbita nominale | W | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2200
Numero di giri a vuoto nominaleA) | min-1 | 8500 | 6500 | 8500 | 6500 | 6500
Diametro max. mola abrasiva/platorello in gomma | mm | 180 | 230 | 180 | 230 | 230
Filettatura del mandrino portamola |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Lunghezza max. filettatura del mandrino portamola | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Disinserimento in caso di contraccolpo |  | ● | ● | ● | ● | ●
Protezione contro il riavvio accidentale |  | ● | ● | ● | ● | ●
Avviamento graduale |  | ● | ● | ● | ● | ●
Freno di arresto graduale |  | ● | ● | ● | ● | ●
Indicatore di stato (LED) |  | ● | ● | ● | ● | ●
Interruttore PROtection |  | – | – | ● | ● | –
PesoB)C) | kg | 5,7–7,5 | 5,9–8,4 | 5,7–7,5 | 5,9–8,4 | 5,9–8,4
Classe di protezione |  | / II | / II | / II | / II | / II

A)

  Numero di giri nominale secondo EN IEC 62841-2-3 per la scelta degli utensili adatti. Il numero di giri a vuoto effettivo non può superare il numero di giri a vuoto nominale ed è pertanto inferiore.

B)

  a seconda della cuffia di protezione utilizzata ((17), (18), (8), (9), (19)), dell’impugnatura supplementare utilizzata ((5), (6)) e della cuffia di aspirazione utilizzata (34)

C)

  Peso senza cavo di collegamento alla rete e senza spina di rete

I dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In caso di tensioni differenti e di versioni per Paesi specifici, tali dati potranno variare.

I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.