# Védőberendezés felszerelése

Figyelem: Ha a csiszolókorong üzem közben eltörött, vagy ha a védőbúra vagy az elektromos kéziszerszám felvevő egységei megrongálódtak, az elektromos kéziszerszámot azonnal el kell küldeni a Vevőszolgálatnak, a címeket lásd a „Vevőszolgálat és alkalmazási tanácsadás“ fejezetben.

##

Nyissa ki a (11) szorító kart. Tegye be a (8) védőbúrát a (10) kódoló orral az orsónyak kódoló hornyába, amíg a védőbúra pereme fel nem fekszik az elektromos kéziszerszám karimájára, majd fordítsa el a (8) védőbúrát a kívánt helyzetbe. Zárja le a (11) szorító kart.

- Állítsa be úgy a (8) védőbúra helyzetét, hogy a kezelő irányába ne léphessenek ki szikrák.

A (8) védőbúra zárjának feszítőerejét a (13) beállítócsavar kilazításával vagy meghúzásával szükség esetén utána lehet állítani. Ügyeljen a (8) védőbúra szoros illeszkedésére, ezt rendszeresen ellenőrizze.

Figyelem: A (8) védőbúrán elhelyezett kódoló bütykök biztosítják, hogy az elektromos kéziszerszámra csak egy hozzáillő védőbúrát lehessen felszerelni.

##

Tegye fel a (9) védőbúrát a tengelynyakra. Állítsa be a munkamenetnek megfelelően a (9) védőbúra helyzetét és reteszelje a (9) védőbúrát a (12) rögzítő csavarral.

- Állítsa be úgy a (9) védőbúra helyzetét, hogy a kezelő irányába ne léphessenek ki szikrák.

##

- Kőben végzett darabolási munkákhoz megfelelő porelszívásról kell gondoskodni.

A darabolásra szolgáló védőbúrát (18)/(17) ugyanúgy kell felszerelni, mint a csiszolásra szolgáló védőbúrát rögzítőcsavarral (9) vagy a csiszolásra szolgáló védőbúrát szorítókarral (8).

- Daraboláshoz használja külön a darabolásra szolgáló elszívóbúrát (18)/(17)vagy együtt a csiszolásra szolgáló elszívóbúrát (9)/(8) és a darabolási fedelet(19).

### Fedél daraboláshoz

Szerelje fel a darabolásra szolgáló fedelet (19) a csiszolásra szolgáló védőbúrára (8)/(9) (lásd D/G ábra): Hajtsa vissza a kart (➊). Tolja rá a darabolásra szolgáló fedelet (19) a csiszolásra szolgáló védőbúrára (8)/(9)(➋). Nyomja ismét erőteljesen rá a kart a védőbúrára (8)/(9) (➌).
A leszereléshez (lásd E/H ábra) hajtsa vissza a kart (➊). Húzza le a fedelet (19) a védőbúráról (8)/(9) (➋).

##

Helyezze a daraboláshoz való vezetősínes elszívóbúrát (34) a tengelynyakra. Állítsa az elszívóbúra pozícióját (34) a munkafolyamat követelményeihez, és rögzítse az elszívóbúrát a rögzítőcsavarral.

A vezetősínes elszívóbúrához (34) egy megfelelő Bosch porszívót lehet csatlakoztatni. Ehhez dugja be az elszívótömlőt az elszívóadapterrel az elszívóbúra erre a célra előirányzott csőcsonkjába.

Figyelem: A por által az elszívás során az elszívó tömlőben és a tartozékokban létrehozott súrlódás elektrosztatikus feltöltődéshez vezet, ezt a felhasználó (a környezeti feltételektől és a saját fiziológiai állapotától függően) kisülésként érzékelheti. Bosch a finom porok és a száraz porok elszívásához általában egy antisztatikus elszívó tömlő (külön tartozék) használatát javasolja.

##

- A (27) gumi csiszolótányérral vagy a csésze alakú kefével / a kúp alakú kefével / a gyémántbetétes magfúróval végzendő munkákhoz mindig szerelje fel a (26) kézvédőt.

A (26) kézvédőt a (5) / (6) pótfogantyúval rögzítse.

##

A munkavégzési módszernek megfelelően csavarja fel a (5) / (6) pótfogantyút a hajtóműfej jobb vagy bal oldalára.

- Az elektromos kéziszerszámot csak az arra felszerelt (5) / (6) pótfogantyúval együtt szabad használni.

- Ne használja tovább az elektromos kéziszerszámot, ha a (5) / (6) pótfogantyú megrongálódott. Ne hajtson végre változtatásokat a (5) / (6) pótfogantyún.

A rezgéscsillapító (6) pótfogantyú egy kevesebb rezgéssel járó és így kellemesebb és biztonságos munkavégzést tesz lehetővé.