# Technische Daten

Winkelschleifer |  | GWS 30-180 B | GWS 30-230 B | GWS 30-180 PB | GWS 30-230 PB | GWS 30-230 B
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Sachnummer |  | ‎3 601 HG0 0..‎ | ‎3 601 HG1 0..‎ | ‎3 601 HG0 1..‎ | ‎3 601 HG1 1..‎ | ‎3 601 HG1 0..‎
Nennaufnahmeleistung | W | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2200
Bemessungs-LeerlaufdrehzahlA) | min-1 | 8500 | 6500 | 8500 | 6500 | 6500
max. Schleifscheibendurchmesser/Gummischleftellerdurchmesser | mm | 180 | 230 | 180 | 230 | 230
Schleifspindelgewinde |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
max. Gewindelänge der Schleifspindel | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Rückschlagabschaltung |  | ● | ● | ● | ● | ●
Wiederanlaufschutz |  | ● | ● | ● | ● | ●
Sanftanlauf |  | ● | ● | ● | ● | ●
Auslaufbremse |  | ● | ● | ● | ● | ●
Zustandsanzeige (LED) |  | ● | ● | ● | ● | ●
PROtection-Schalter |  | – | – | ● | ● | –
GewichtB)C) | kg | 5,7–7,5 | 5,9–8,4 | 5,7–7,5 | 5,9–8,4 | 5,9–8,4
Schutzklasse |  | / II | / II | / II | / II | / II

A)

  Bemessungs-Leerlaufdrehzahl nach EN IEC 62841-2-3 zur Auswahl passender Einsatzwerkzeuge. Die tatsächliche Leerlaufdrehzahl darf die Bemessungs-Leerlaufdrehzahl nicht überschreiten und ist daher niedriger.

B)

  abhängig von der verwendeten Schutzhaube ((17), (18), (8), (9), (19)), vom verwendeten Zusatzgriff ((5), (6)) und von der verwendeten Absaughaube (34)

C)

  Gewicht ohne Netzanschlussleitung und ohne Netzstecker

Die Angaben gelten für eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abweichenden Spannungen und in länderspezifischen Ausführungen können diese Angaben variieren.

Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.