# Teknik veriler

Taşlama makinesi |  | GWS 30-180 B | GWS 30-230 B | GWS 30-180 PB | GWS 30-230 PB | GWS 30-230 B
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Malzeme numarası |  | ‎3 601 HG0 0..‎ | ‎3 601 HG1 0..‎ | ‎3 601 HG0 1..‎ | ‎3 601 HG1 1..‎ | ‎3 601 HG1 0..‎
Giriş gücü | W | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2200
Nominal boştaki devir sayısıA) | dev/dak | 8500 | 6500 | 8500 | 6500 | 6500
Maks. kesme diski çapı/kauçuk taşlama tablası çapı | mm | 180 | 230 | 180 | 230 | 230
Taşlama mili dişi |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Taşlama milinin maks. diş uzunluğu | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Sıkışma emniyeti |  | ● | ● | ● | ● | ●
Yeniden çalışma emniyeti |  | ● | ● | ● | ● | ●
Düşük devirli başlangıç |  | ● | ● | ● | ● | ●
Boşta çalışma freni |  | ● | ● | ● | ● | ●
Durum göstergesi (LED) |  | ● | ● | ● | ● | ●
PROtection şalteri |  | – | – | ● | ● | –
AğırlıkB)C) | kg | 5,7–7,5 | 5,9–8,4 | 5,7–7,5 | 5,9–8,4 | 5,9–8,4
Koruma sınıfı |  | / II | / II | / II | / II | / II

A)

  Uygun aletlerin seçimi için EN IEC 62841-2-3'e göre boştaki devir sayısı. Gerçek boştaki devir sayısı nominal boştaki devir sayısını aşmamalıdır ve bu nedenle daha düşüktür.

B)

  kullanılan koruyucu kapağa ((17), (18), (8), (9), (19)), ilave tutamağa ((5), (6)) ve toz emme kapağına (34) bağlı olarak

C)

  Güç kablosu ve elektrik fişi olmadan ağırlık

Veriler 230 V’luk bir anma gerilimi [U] için geçerlidir. Farklı gerilimlerde ve farklı ülkelere özgü tiplerde bu veril değişebilir.

Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.