# Технічні дані

Кутова шліфмашина |  | GWS 30-180 B | GWS 30-230 B | GWS 30-180 PB | GWS 30-230 PB | GWS 30-230 B
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Товарний номер |  | ‎3 601 HG0 0..‎ | ‎3 601 HG1 0..‎ | ‎3 601 HG0 1..‎ | ‎3 601 HG1 1..‎ | ‎3 601 HG1 0..‎
Номінальна споживана потужність | Вт | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2200
Номінальна частота обертання холостого ходуA) | об/хв | 8500 | 6500 | 8500 | 6500 | 6500
Макс. діаметр шліфувального круга/гумової опорної шліфувальної тарілки | мм | 180 | 230 | 180 | 230 | 230
Різьба шліфувального шпинделя |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Макс. довжина різьби шліфувального шпинделя | мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Вимкнення при сіпанні |  | ● | ● | ● | ● | ●
Захист від повторного пуску |  | ● | ● | ● | ● | ●
Плавний пуск |  | ● | ● | ● | ● | ●
Гальмо інерційного вибігу |  | ● | ● | ● | ● | ●
Індикатор стану (світлодіодний) |  | ● | ● | ● | ● | ●
Вимикач PROtection |  | – | – | ● | ● | –
ВагаB)C) | кг | 5,7–7,5 | 5,9–8,4 | 5,7–7,5 | 5,9–8,4 | 5,9–8,4
Клас захисту |  | / II | / II | / II | / II | / II

A)

  Номінальна частота обертання на холостому ходу EN IEC 62841-2-3 для вибору відповідних інструментів. Фактична частота обертання холостого ходу не повинна перевищувати номінальну частоту обертання холостого ходу і тому є нижчою.

B)

  залежно від використовуваного захисного кожуха ((17), (18), (8), (9), (19)), від використовуваної додаткової ручки ((5), (6)) і від використовуваного витяжного ковпака (34)

C)

  Вага без кабелю для підключення до мережі та без штепсельної вилки

Параметри зазначені для номінальної напруги [U] 230 В. При інших значеннях напруги, а також у специфічному для країни виконанні можливі інші параметри.

Значення можуть відрізнятися залежно від виробу, умов застосування та довкілля. Детальнішу інформацію див. на www.bosch-professional.com/wac.