# Techniniai duomenys

Kampinio šlifavimo mašina |  | GWS 30-180 B | GWS 30-230 B | GWS 30-180 PB | GWS 30-230 PB | GWS 30-230 B
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Gaminio numeris |  | ‎3 601 HG0 0..‎ | ‎3 601 HG1 0..‎ | ‎3 601 HG0 1..‎ | ‎3 601 HG1 1..‎ | ‎3 601 HG1 0..‎
Nominali naudojamoji galia | W | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2200
Nominalus tuščiosios eigos sūkių skaičiusA) | min–1 | 8500 | 6500 | 8500 | 6500 | 6500
Maks. šlifavimo disko skersmuo/guminio šlifavimo disko skersmuo | mm | 180 | 230 | 180 | 230 | 230
Šlifavimo suklio sriegis |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Maks. šlifavimo suklio sriegio ilgis | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Apsauga nuo atatrankos užstrigus įrankiui |  | ● | ● | ● | ● | ●
Apsauga nuo pakartotinio įsijungimo |  | ● | ● | ● | ● | ●
Švelnus paleidimas |  | ● | ● | ● | ● | ●
Inercinis stabdys |  | ● | ● | ● | ● | ●
Būsenos indikatorius (LED) |  | ● | ● | ● | ● | ●
„PROtection“ jungiklis |  | – | – | ● | ● | –
SvorisB)C) | kg | 5,7–7,5 | 5,9–8,4 | 5,7–7,5 | 5,9–8,4 | 5,9–8,4
Apsaugos klasė |  | / II | / II | / II | / II | / II

A)

  Nominalus tuščiosios eigos sūkių skaičius pagal EN IEC 62841-2-3 tinkamiems darbo įrankiams parinkti. Faktinis tuščiosios eigos sūkių skaičius jokiu būdu neturi viršyti nominalaus tuščiosios eigos sūkių skaičiaus, todėl jis yra mažesnis.

B)

  priklausomai nuo naudojamo apsauginio gaubto ((17), (18), (8), (9), (19)), nuo naudojamos papildomos rankenos ((5), (6)) ir nuo naudojamo nusiurbimo gaubto (34)

C)

  Svoris be maitinimo laido ir be kištuko

Duomenys galioja tik tada, kai nominalioji įtampa [U] 230 V. Jei įtampa kitokia arba jei naudojamas specialus, tam tikrai šaliai gaminamas modelis, šie duomenys gali skirtis.

Vertės gali skirtis priklausomai nuo gaminio, jos taip pat priklauso nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.bosch-professional.com/wac.