# Технические данные

Угловая шлифовальная машина |  | GWS 30-180 B | GWS 30-230 B | GWS 30-180 PB | GWS 30-230 PB | GWS 30-230 B
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Товарный номер |  | ‎3 601 HG0 0..‎ | ‎3 601 HG1 0..‎ | ‎3 601 HG0 1..‎ | ‎3 601 HG1 1..‎ | ‎3 601 HG1 0..‎
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2200
Номинальное число оборотов холостого ходаA) | об/мин | 8500 | 6500 | 8500 | 6500 | 6500
Макс. диаметр шлифовального круга/резиновой опорной тарелки | мм | 180 | 230 | 180 | 230 | 230
Резьба шлифовального шпинделя |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Макс. длина резьбы шлифовального шпинделя | мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Система выключения при обратном ударе |  | ● | ● | ● | ● | ●
Защита от непреднамеренного включения |  | ● | ● | ● | ● | ●
Плавный пуск |  | ● | ● | ● | ● | ●
Тормоз выбега |  | ● | ● | ● | ● | ●
Индикатор заряженности (светодиод) |  | ● | ● | ● | ● | ●
Выключатель PROtection |  | – | – | ● | ● | –
МассаB)C) | кг | 5,7–7,5 | 5,9–8,4 | 5,7–7,5 | 5,9–8,4 | 5,9–8,4
Класс защиты |  | / II | / II | / II | / II | / II

A)

  Номинальное число оборотов холостого хода по EN IEC 62841-2-3 для выбора подходящей оснастки. Фактическое число оборотов холостого хода не может превышать номинальное число оборотов холостого хода и поэтому ниже.

B)

  в зависимости от используемого защитного кожуха ((17)(18) (8), (9), (19)), от используемой дополнительной рукоятки ((5), (6)) и используемого вытяжного кожуха (34)

C)

  Вес без кабеля для подключения к сети и без штепсельной вилки

Параметры указаны для номинального напряжения [U] 230 В. При других значениях напряжения, а также в специфическом для страны исполнении инструмента возможны иные параметры.

Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.