# Megengedett csiszolószerszámok

A használati útmutatóban megnevezett összes csiszolószerszámot lehet használni.

Az alkalmazásra kerülő csiszolószerszámok megengedett fordulatszámának [perc-1], illetve kerületi sebességének legalábbis el kell érnie az alábbi táblázatban megadott értékeket.

Ezért vegye tekintetbe a csiszolószerszám címkéjén megadott megengedett fordulatszámot, illetve kerületi sebességet.

| max. [mm] | [mm] | [°] |  |
--- | --- | --- | --- | --- | ---
| D | b | s | d | α | [perc-1] | [m/s]
| 180 230 | 8 8 | – – | 22,2 22,2 | – – | 8500 6500 | 80 80
| 180 230 | 4,2 4,2 | – – | 22,2 22,2 | – – | 8500 6500 | 80 80
| 180 230 | – – | – – | – – | – – | 8500 6500 | 80 80
| 100 125 | 27 30 | – – | M 14 M 14 | – – | 8500 6500 | 80 80
| 180 180 | 26 20 | – – | M 14 22,2 | – – | 8500 8500 | 80 80
| 125 | – | – | M 14 | – | 8500 | 80
| 83 | – | – | M 14 | – | 8500 | 80
| 180 230 | 3,0 3,0 | 7 7 | 22,2 22,2 | > 0 > 0 | 8500 6500 | 80 80