# Tehnički podaci

Kutna brusilica |  | GWS 30-180 B | GWS 30-230 B | GWS 30-180 PB | GWS 30-230 PB | GWS 30-230 B
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Kataloški broj |  | ‎3 601 HG0 0..‎ | ‎3 601 HG1 0..‎ | ‎3 601 HG0 1..‎ | ‎3 601 HG1 1..‎ | ‎3 601 HG1 0..‎
Nazivna primljena snaga | W | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2200
Nazivni broj okretaja u praznom hoduA) | min–1 | 8500 | 6500 | 8500 | 6500 | 6500
Maks. promjer brusne ploče/gumenog brusnog tanjura | mm | 180 | 230 | 180 | 230 | 230
Navoj brusnog vretena |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Maks. dužina navoja brusnog vretena | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Isključivanje kod povratnog udarca |  | ● | ● | ● | ● | ●
Zaštita od ponovnog pokretanja |  | ● | ● | ● | ● | ●
Meki start |  | ● | ● | ● | ● | ●
Inercijska kočnica |  | ● | ● | ● | ● | ●
Prikaz stanja (LED) |  | ● | ● | ● | ● | ●
Prekidač PROtection |  | – | – | ● | ● | –
TežinaB)C) | kg | 5,7–7,5 | 5,9–8,4 | 5,7–7,5 | 5,9–8,4 | 5,9–8,4
Klasa zaštite |  | / II | / II | / II | / II | / II

A)

  Nazivni broj okretaja u praznom hodu u skladu s normom EN IEC 62841-2-3 za odabir prikladnih radnih alata. Stvarni broj okretaja u praznom hodu ne smije prelaziti nazivni broj okretaja u praznom hodu i stoga je manji.

B)

  ovisno o korištenom štitniku ((17), (18), (8), (9), (19)), korištenoj dodatnoj ručki ((5), (6)) i korištenom usisnom poklopcu (34)

C)

  Težina bez mrežnog priključnog voda i bez mrežnog utikača

Podaci vrijede za nazivni napon [U] od 230 V. U slučaju odstupanja napona i u izvedbama specifičnim za dotičnu zemlju, ovi podaci mogu varirati.

Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.