# Montaż zabezpieczeń

Wskazówka: W przypadku uszkodzenia tarczy szlifierskiej podczas pracy urządzeniem lub w przypadku uszkodzenia uchwytów na osłonie lub elektronarzędziu, elektronarzędzie należy bezzwłocznie odesłać do punktu obsługi klienta (adresy są podane w rozdziale „Obsługa klienta oraz doradztwo dotyczące użytkowania“.

##

Otworzyć dźwignię mocującą (11). Założyć pokrywę ochronną (8) tak, aby występ ustalający (10) zaskoczył w rowku, umieszczonym na szyjce wrzeciona, a kołnierz oporowy pokrywy ochronnej nasunął się całkowicie na kołnierz elektronarzędzia, a następnie ustawić pokrywę ochronną (8) w żądanej pozycji. Zamknąć dźwignię mocującą (11).

- Pokrywę ochronną (8) należy ustawić w taki sposób, aby zapewnić osobie obsługującej ochronę przed padającymi iskrami.

Siłę mocowania zamknięcia pokrywy ochronnej (8) można zmieniać, odkręcając lub dokręcając śrubę regulacyjną (13). Należy zwrócić uwagę na poprawność osadzenia pokrywy ochronnej (8) i regularnie ją kontrolować.

Wskazówka: Występy ustalające na pokrywie ochronnej (8) uniemożliwiają zamontowanie pokrywy ochronnej, która nie pasuje do danego elektronarzędzia.

##

Nałożyć osłonę (9) na kołnierz wrzeciona. Dostosować położenie osłony (9) do wymogów obróbki i zablokować ją, dokręcając śrubę (12).

- Osłonę (9) należy ustawić w taki sposób, aby zapewnić osobie obsługującej ochronę przed padającymi iskrami.

##

- Podczas cięcia kamienia należy zadbać o odpowiednie odsysanie pyłu.

Pokrywę ochronną do cięcia (18)/(17) montuje się w taki sam sposób jak pokrywę ochronną do szlifowania ze śrubą ustalającą (9) lub pokrywę ochronną do szlifowania z dźwignią mocującą (8).

- Do cięcia należy zawsze używać pokrywy ochronnej do cięcia (18)/(17)lub pokrywy ochronnej do szlifowania (9)/(8) wraz z osłoną do cięcia (19).

### Osłona do cięcia

Zamontować osłonę do cięcia (19) na pokrywie ochronnej do szlifowania (8)/(9) (zob. rys. D/G): Odciągnąć dźwignię (➊). Osłonę (19) należy założyć na pokrywę ochronną do szlifowania (8)/(9) (➋). Mocno docisnąć dźwignię do pokrywy ochronnej (8)/(9) (➌).
W celu demontażu (zob. rys. E / H) należy odciągnąć dźwignię (➊). Zdjąć osłonę (19) z pokrywy ochronnej (8)/(9) (➋).

##

Pokrywę ochronną do cięcia z prowadnicą saneczkową (34) należy założyć na szyjkę wrzeciona. Wyregulować pozycję pokrywy odsysającej (34) odpowiednio do wymagań danej pracy, a następnie zamocować pokrywę odsysającą za pomocą śruby ustalającej.

Do pokrywy odsysającej z prowadnicą saneczkową (34) można podłączyć odpowiedni odkurzacz firmy Bosch. Włożyć wąż odsysający z adapterem do odsysania pyłu w przewidziany do tego celu króciec na pokrywie odsysającej.

Wskazówka: Wskutek tarcia pyłu w wężu odsysającym i osprzęcie podczas odsysania powstają ładunki elektrostatyczne, które mogą być odczuwane przez użytkownika w formie wyładowania elektrostatycznego (w zależności od warunków otoczenia i stanu fizjologicznego użytkownika). Dlatego do odsysania drobnego pyłu i suchych materiałów Bosch zaleca stosowanie antystatycznego węża odsysającego (osprzęt).

##

- Przed pracami z użyciem gumowego talerza szlifierskiego (27) lub szczotki garnkowej / szczotki stożkowej / diamentowej koronki wiertniczej należy zawsze zamontować osłonę ręki (26).

Osłonę ręki (26) mocuje się razem z rękojeścią dodatkową (5)/(6).

##

Rękojeść dodatkową (5)/(6) należy przykręcić po prawej lub lewej stronie głowicy przekładni, w zależności od rodzaju pracy.

- Elektronarzędzia należy używać wyłącznie z zamontowaną rękojeścią dodatkową (5)/(6).

- Elektronarzędzia nie wolno używać, jeżeli rękojeść dodatkowa (5)/(6) jest uszkodzona. Nie wolno w żaden sposób modyfikować rękojeści dodatkowej (5)/(6).

Rękojeść dodatkowa tłumiąca drgania (6) zapewnia niski poziom drgań podczas obróbki, a co za tym idzie przyjemniejszą i bezpieczną pracę.