# Tehniskie dati

Leņķa slīpmašīna |  | GWS 30-180 B | GWS 30-230 B | GWS 30-180 PB | GWS 30-230 PB | GWS 30-230 B
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎3 601 HG0 0..‎ | ‎3 601 HG1 0..‎ | ‎3 601 HG0 1..‎ | ‎3 601 HG1 1..‎ | ‎3 601 HG1 0..‎
Nominālā ieejas jauda | W | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2200
Nominālais apgriezienu skaits brīvgaitāA) | min–1 | 8500 | 6500 | 8500 | 6500 | 6500
maks. slīpripas diametrs/gumijas slīpēšanas pamatnes diametrs | mm | 180 | 230 | 180 | 230 | 230
Slīpēšanas darbvārpstas vītne |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
maks. slīpēšanas darbvārpstas vītnes garums | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Atsitiena izslēgšana |  | ● | ● | ● | ● | ●
Aizsardzība pret atkārtotu ieslēgšanos |  | ● | ● | ● | ● | ●
Pakāpeniska palaišana |  | ● | ● | ● | ● | ●
Izskrējiena bremze |  | ● | ● | ● | ● | ●
Stāvokļa indikators (LED) |  | ● | ● | ● | ● | ●
PROtection-slēdzis |  | – | – | ● | ● | –
SvarsB)C) | kg | 5,7–7,5 | 5,9–8,4 | 5,7–7,5 | 5,9–8,4 | 5,9–8,4
Aizsardzības klase |  | / II | / II | / II | / II | / II

A)

  Nominālais brīvgaitas griešanās ātrums atbilstīgi EN IEC 62841-2-3 piemērotu darba instrumentu izvēlei. Reālais tukšgaitas apgriezienu skaits nedrīkst pārsniegt nominālo apgriezienu skaitu un tādēļ tas ir mazāks.

B)

  atkarībā no izmantotā aizsargpārsega ((17), (18), (8), (9), (19)), no izmantotā papildroktura ((5), (6)) un no izmantotā nosūkšanas pārsega (34)

C)

  Svars bez elektrotīkla pieslēguma kabeļa un elektrotīkla kontaktdakšas

Parametri ir sniegti nominālajam spriegumam [U] 230 V. Elektroinstrumentiem, kas paredzēti zemākam spriegumam vai ir modificēti atbilstoši nacionālajiem standartiem, šie parametri var atšķirties.

Vērtības var atšķirties atkarībā no konkrētā izstrādājuma un izmantošanas vai apkārtējās vides apstākļiem. Plašāku informāciju skatiet vietnē www.bosch-professional.com/wac.