# Datos técnicos

Amoladora angular |  | GWS 30-180 B | GWS 30-230 B | GWS 30-180 PB | GWS 30-230 PB | GWS 30-230 B
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎3 601 HG0 0..‎ | ‎3 601 HG1 0..‎ | ‎3 601 HG0 1..‎ | ‎3 601 HG1 1..‎ | ‎3 601 HG1 0..‎
Potencia absorbida nominal | W | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2200
Número nominal de revoluciones en vacíoA) | min-1 | 8500 | 6500 | 8500 | 6500 | 6500
Máx. diámetro de disco amolador/diámetro de plato lijador de goma | mm | 180 | 230 | 180 | 230 | 230
Rosca de husillo amolador |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Máx. longitud de rosca del husillo amolador | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Desconexión de retroceso |  | ● | ● | ● | ● | ●
Protección contra rearranque |  | ● | ● | ● | ● | ●
Arranque suave |  | ● | ● | ● | ● | ●
Freno de marcha por inercia |  | ● | ● | ● | ● | ●
Indicador de estado (LED) |  | ● | ● | ● | ● | ●
Interruptor PROtection |  | – | – | ● | ● | –
PesoB)C) | kg | 5,7–7,5 | 5,9–8,4 | 5,7–7,5 | 5,9–8,4 | 5,9–8,4
Clase de protección |  | / II | / II | / II | / II | / II

A)

  Revoluciones nominales en vacío según la norma EN IEC 62841-2-3 para la selección de los útiles de inserción adecuados. Las revoluciones reales en vacío no deben superar las revoluciones nominales en vacío y, por tanto, son inferiores.

B)

  según la cubierta protectora utilizada ((17), (18) (8), (9), (19)), de la empuñadura adicional utilizada ((5), (6)) y de la cubierta de aspiración utilizada (34)

C)

  Peso sin cable de conexión a la red y sin enchufe de red

Las indicaciones son válidas para una tensión nominal [U] de 230 V. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergentes y en ejecuciones específicas del país.

Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.