# Indicatorul de stare (LED)

Următorul tabel descrie indicatoarele nivelului de încărcare (2) cu LED de la scula electrică.

Indicator de stare (LED) (2) | Semnificaţie/cauză | Soluţie
--- | --- | ---
Verde | Stare OK | –
Aprindere intermitentă în roşu | Scula electrică este supraîncălzită şi se deconectează. | Lasă scula electrică să se răcească. Dacă indicatorul de stare (LED) se aprinde în verde, scula electrică este reconectată.
Aprindere în roşu | Deconectarea în caz de recul, protecţia la repornire sau protecţia la suprasarcină s-a declanşat, iar scula electrică se deconectează. | Deconectează şi reconectează scula electrică.