# تركيب تجهيزات الحماية

ملاحظة: يجب أن ترسل العدة الكهربائية إلی مركز خدمة العملاء فورا في حالة كسر قرص الجلخ أثناء التشغيل أو في حالة تلف تجهيزات الحضن بغطاء الوقاية/بالعدة الكهربائية، تجد العناوين في جزء «خدمة العملاء واستشارات الاستخدام».

##

افتح ذراع الشد (11). قم بتركيب غطاء الوقاية (8) بالكامة الدليلية (10) في الحز الدليلي بعنق محور الدوران إلی أن يرتكز طوق غطاء الوقاية علی شفة العدة الكهربائية وأدر غطاء الوقاية (8) إلی الوضع المرغوب. أغلق ذراع الشد (11).

- قم بضبط غطاء الوقاية (8) بطريقة تمنع تطاير الشرر في اتجاه المستخدم.

يمكنك تغيير قوة شد قفل غطاء الوقاية (8) من خلال حل أو ربط لولب الضبط (13). احرص على مراعاة التثبيت المحكم لغطاء الوقاية (8) وتأكد منه بصورة منتظمة.

إرشاد: تضمن الكامات الدليلية علی غطاء الوقاية (8) إمكانية تركيب غطاء وقاية ملائم للعدة الكهربائية فقط.

##

ضع غطاء الوقاية (9) على رقبة محور الدوران. قم بمواءمة موضع غطاء الوقاية (9) مع متطلبات العمل، وقم بتثبيت غطاء الوقاية (9) باستخدام لولب التثبيت (12).

- قم بضبط غطاء الوقاية (9) بطريقة تمنع تطاير الشرر في اتجاه المستخدم.

##

- احرص على توفير تجهيزة شفط غبار كافية عند قطع المواد الحجرية.

يتم تركيب غطاء الوقاية الخاص بالقطع (18)/(17) بنفس طريقة تركيب غطاء الوقاية الخاص بالجلخ المزود بلولب تأمين (9) أو غطاء الوقاية الخاص بالجلخ المزود بذراع شد (8).

- لغرض القطع احرص دائماً على استخدام غطاء الوقاية الخاص بالقطع (18)/(17)أو غطاء الوقاية الخاص بالتجليخ (9)/(8) مع الغطاء الخاص بالقطع (19).

### غطاء خاص بالقطع

قم بتركيب غطاء القطع (19) على غطاء الوقاية للتجليخ (8)/(9) (انظر الصورة D/G): حرك الذراع للخلف (➊). قم بتركيب الغطاء (19) على الغطاء الواقي للتجليخ (8)/(9) (➋). اضغط الذراع بإحكام مرة أخرى على الغطاء الواقي (8)/(9) (➌).
لغرض الفك (انظر الصورة E/H) حرك الذراع للخلف (➊). اخلع الغطاء (19) من غطاء الوقاية (8)/(9) (➋).

##

ضع غطاء الشفط للقطع مع دليل التوجيه (34) على عنق محور الدوران. اضبط موضع غطاء الشفط (34) وفقًا لمتطلبات العمل وقم بتثبيت غطاء الشفط باستخدام لولب التثبيت.

يمكن توصيل غطاء الشفط المزود بدليل توجيه (34) بشافطة غبار Bosch مناسبة. للقيام بهذا قم بتوصيل خرطوم الشفط مع مهايئ الشفط في فوهات الحضن المقررة بغطاء الشفط.

إرشاد: يتسبب الاحتكاك الناجم عن الغبار الموجود في خرطوم الشفط وفي التوابع أثناء الشفط في حدوث شحنة كهروستاتيكية، حيث يمكن أن يحس بها المستخدم في شكل تفريغ كهروستاتيكي (تبعا للظروف المحيطة ودرجة حساسية جسم المستخدم). تنصح Bosch بشكل عام باستخدام خرطوم شفط مضاد للشحن الكهروستاتيكي (توابع) لشفط الغبار الدقيق والخامات الجافة.

##

- عند العمل مع صحون الجلخ المطاطية (27)أو الفرشاة القدحية/الفرشاة المخروطية/طربوش الثقب الماسي احرص دائمًا على تركيب واقية يد (26).

قم بتثبيت واقية اليد (26) باستخدام المقبض الإضافي (5)/(6).

##

قم بربط المقبض الإضافي (5)/(6) حسب طريقة العمل يمينا أو يسارا على رأس التروس.

- استخدم العدة الكهربائية فقط مع المقبض الإضافي (5)/(6).

- لا تواصل استخدام العدة الكهربائية في حالة تعرض المقبض الإضافي (5)/(6) للتلف. لا تجرِ أية تغييرات بالمقبض الإضافي (5)/(6).

يسمح المقبض الإضافي المخفض للاهتزازات (6) بالشغل قليل الاهتزازات، أي بطريقة مريحة وآمنة.