# Индикатор состояния (светодиод)

В таблице ниже описаны светодиодные индикаторы состояния (2) электроинструмента.

Индикатор заряженности (светодиод) (2) | Значение/причина | Решение
--- | --- | ---
Зеленый свет | Состояние в норме | –
Мигает красным светом | Электроинструмент перегрелся и выключается. | Дайте электроинструменту остыть.Если индикатор состояния (светодиод) горит зеленым цветом, электроинструмент можно снова включить.
Светится красным светом | Если сработала система выключения при обратном ударе, защита от непреднамеренного включения или защита от перегрузок, электроинструмент выключается. | Выключите и снова включите электроинструмент.